- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［DF MODE］で、［DF］または［NDF］に設定する。

- ドロップフレームモードでタイムコードを歩進させるときは［DF］に、ノンドロップフレームモードで歩進させるときは［NDF］に設定します。ただし、24PNでは常に［NDF］で動作します。

〈SETUP〉ボタンを押し、SmartUIの［SET01:TC/UB］画面を表示する。

〈COUNTER〉ボタンを押し、カウンター表示を［UB］に設定する。

〈/REW〉ボタンを押し、［TCG］を［SET］に設定する。

タイムコードを設定する。

- 次の画面表示に対応した上部または下部のボタンを押します。

  - ［→］：設定を行う（点滅している）桁が右に移ります。

  - ［+］：設定を行う（点滅している）桁が左に移ります。

  - ［−］：設定を行う（点滅している）桁の数値を1ずつ大きくします。

  - ［RST］：設定を行う（点滅している）数値を1ずつ小さくします。

〈/REW〉ボタンを押し、タイムコードの設定値を確定して、タイムコード設定画面を終了する。

〈HOME〉ボタンを押し、SmartUIの［HOME］画面を表示する。

タイムコードを設定できる範囲

59.94 Hzの場合（24PNを除く） | 00:00:00:00～23:59:59:29
24PN | 00:00:00:00～23:59:59:23
50 Hzの場合 | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- 24PNでご使用の場合は、タイムコードの設定は4の倍数に、720/30PNと720/25PNの場合は偶数になるように調整されます。また、記録中にタイムコードの設定はできません。

- 〈/REW〉ボタンを押さずにタイムコード設定画面を終了した場合は、設定した値は無効になります。

- タイムコード設定画面で〈RESET〉ボタンを押すと0にリセットできます。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が動作し、タイムコードジェネレーターは動作を続けます。

なお、システムモードの各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれる場合があります。再度電源を入れ、タイムコードを確認し、必要に応じて設定しなおしてください。

NOTE

- 〈POWER〉スイッチを〈ON〉→〈OFF〉→〈ON〉と切り替えた場合、フリーランのタイムコードのバックアップ精度は約±2フレームです。

ページトップへ戻る