- トップページ
- 各部の名称
- 電源部、およびアクセサリー取り付け部

# 電源部、およびアクセサリー取り付け部

1. 〈POWER〉スイッチ（準備）

   電源の入/切スイッチです。

2. バッテリー取り外しレバー（バッテリーの取り付け、および設定）

   バッテリー取り外しレバーを下まで倒してバッテリーを取り外します。

3. バッテリーホルダー（バッテリーの取り付け、および設定）

   アントンバウアー製のバッテリーを取り付けます。

4. 照明コントロールスイッチ（バッテリーの取り付け、および設定）

5. 〈DC IN〉端子（外部DC電源の使用）

   外部DC電源の入力用端子です。外部DC電源と接続します。

6. 〈DC OUT〉端子（〈DC OUT〉端子と外部録画スタート/ストップスイッチの接続）

   DC12 Vの出力端子です。最大1.5 Aの電流を取り出すことができます。

   NOTE

   - 外部機器を接続する場合は極性を十分にご確認のうえ、接続してください。故障の原因になります。

7. 〈REMOTE〉端子（リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続 、エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続）

   リモートコントロールユニットAJ-RC10G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールすることができます。詳しくは「リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続」を参照してください。

   また、エクステンションコントロールユニットAG-EC4G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールすることができます。詳しくは「エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続」を参照してください。

8. 照明出力用端子

   アントンバウアー製のウルトラライト2（別売品）、または同等品で50 W以下のビデオライトが接続できます。

   ライトを点灯時はバッテリー残量が急激に減少します。ライト使用時には90 Wh以上のバッテリーの使用をお勧めします。

9. ケーブルホルダー

   ライトケーブル、マイクケーブルの固定に使用します。

10. アクセサリー取り付け穴

    アクセサリーを取り付けます。アクセサリー取り付けの用途のみに使用してください。

    - 取り付け穴サイズ

      - 1/4-20 UNC（ねじ長さ10 mm以下）

      - 3/8-16 UNC（ねじ長さ10 mm以下）

11. ショルダーベルト取り付け金具（ショルダーベルトの取り付け）

    ショルダーベルトを取り付けます。

12. ライトシュー

    ビデオライトなどを取り付けます。

    取り付け穴サイズ

    - 1/4-20 UNC（ねじ長さ6 mm以下）

13. ビューファインダー左右位置固定リング

    ビューファインダーの左右位置を調整する場合にゆるめ、ビューファインダーを左右にスライドさせて見やすい位置に調整します。調整後、締めて固定します。

14. 〈VF〉端子

    ビューファインダーAG-CVF15G（別売品）などを取り付けます。

15. レンズケーブル/マイクケーブルクランプ（レンズの取り付けと調整）

    レンズケーブルやマイクケーブルを固定するためのクランプです。

16. 〈LENS〉端子（レンズの取り付けと調整）

    レンズの接続コードをつなぎます。ご使用になるレンズについての詳しい説明は、レンズの取扱説明書を参照してください。

17. 三脚マウント（三脚の取り付け）

    本機を三脚に固定するときに、三脚アダプターSHAN-TM700（別売品）を取り付けます。

18. レンズマウント（2/3型バヨネット式）（レンズの取り付け）

    レンズを取り付けます。

19. レンズ固定レバー（レンズの取り付けと調整）

    レンズをレンズマウントに取り付けた後、レバーを締めてレンズを固定します。

20. マウントキャップ（レンズの取り付け）

    レンズ固定レバーを押し上げて、キャップを取り外します。レンズを取り付けていないときは、キャップを取り付けます。

ページトップへ戻る