- トップページ
- ネットワーク接続
- 接続のための準備
- AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合

# AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合

本機にAJ-WM30（別売品）以外のワイヤレスモジュールを取り付けます。

ワイヤレスモジュールの取り付けや取り外しの前に、本機の電源を切ってください。

〈USB2.0〉端子（サブホスト）

カバーの溝

図1

図2

図3

ワイヤレスモジュール

図5

図4

カバーを開ける。（図1）

〈USB2.0〉端子（サブホスト）にUSB 2.0延長ケーブルを取り付ける。（図2）

カバーの下部にある部品を矢印の方向に回転し（図3）、USB 2.0延長ケーブルがカバーの溝を通るようにして、カバーを閉める。（図4）

ワイヤレスモジュールを接続する。（図5）

NOTE

- USB 2.0延長ケーブル（別売品）は、タイプAオス/メスの長さが0.5 m以内で、ノイズ対策のため二重シールド処理が施されているもののご使用をお勧めします。

- 接続可能なワイヤレスモジュールについては、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/p2/server/4glte.html

  https://panasonic.biz/cns/sav/p2/server/wireless_module.html

ページトップへ戻る