- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- プロパティー

# プロパティー

クリップのプロパティー、P2カードの状態を表示します。

また、クリップのプロパティーを表示中に、記録されたクリップメタデータを編集し、書き換えることができます。

## クリップのプロパティー

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CLIP PROPERTY］を選択します。

1. クリップ情報

   クリップに付加された各種インジケーター、付加されているテキストメモの数を表示します。

   また、クリップが記録されたP2カードに、ライトプロテクトがかけられているとき、マークが表示されます。

2. クリップ番号

   NOTE

   - 再生できないクリップの場合は、番号と再生不可インジケーターが赤色で表示されます。

3. サムネール

4. クリップ情報

   クリップに関するさまざまな情報を表示します。

   ［CLIP NAME］ | クリップ名を表示します。
   ［START TC］ | 記録開始時のタイムコードの値を表示します。
   ［START UB］ | 記録開始時のユーザーズビットの値を表示します。
   ［DATE］ | 記録した日付を表示します。
   ［TIME］ | 記録開始時の時刻を表示します。
   ［DURATION］ | クリップの長さを表示します。
   ［V_FORMAT］ | クリップの記録フォーマットを表示します。
   ［FRAME RATE］ | 再生フレームレートを表示します。
   ［REC RATE］ | 記録フレームレートを表示します。

5. クリップメタデータ

   クリップの詳細情報（クリップメタデータ）を参照するための項目が表示されます。

   詳しくは「クリップメタデータの設定」を参照してください。

## 記録されたクリップメタデータの修正

図1

図2

クリップのプロパティー画面で、修正したいクリップメタデータの詳細画面を表示する。

修正する項目にカーソルボタンでカーソルを合わせる。（図1）

変更できるメタデータの項目は、背景が灰色のボタン表示になります。

〈SET〉ボタンを押す。

キーボードの操作については、「読み込んだメタデータの確認および修正」と同様です。

- メタデータ修正の入力画面（ソフトウェアキーボード）が表示されます。（図2）

- キーボードから文字を入力し、メタデータを修正します。

キーボードの［OK］を選択する。

修正されたメタデータがクリップに書き込まれ、メタデータの詳細画面に戻ります。

NOTE

- ［SHOOT］の［LOCATION］（撮影地情報）の各項目を削除する場合、単独では削除できません。［ALTITUDE］（高度）項目を空白に設定することで、その他の［LONGITUDE］（経度）項目、［LATITUDE］（緯度）項目も一括して削除されます。

- （不完全クリップインジケーター）が付いたクリップは、メタデータを修正できません。複数枚のP2カードにまたがったクリップは、全てのP2カードが挿入された状態でメタデータの修正を行ってください。

- ［MEMO］項目は101文字以上付加されている場合、修正できません。

## P2カードの状態表示

#### P2カードの状態表示設定

P2カードの状態を、P2カードの記録残量で表示するか、使用容量で表示するかを選択できます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

ビューファインダーにサムネール画面が表示されます。

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［REMAIN SETUP］で［REMAIN］（残容量）か［USED］（使用量）かを選択する。（図1）

#### P2カードの状態表示項目

［REMAIN］ | P2カードの状態表示を、P2カードの記録残量で表示します。（工場出荷時はこちらに設定されています）
［USED］ | P2カードの状態表示を、P2カードの使用容量で表示します。

### P2カードの状態表示設定内容

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CARD STATUS］を選択します。

#### ［REMAIN］を選択した場合

#### ［USED］を選択した場合

図1

1. 書き込み禁止マーク

   P2カードに、ライトプロテクトがかかっているとき、マークを表示します。

2. P2カード状態（記憶残量）

   P2カードの記憶残量を、メーターとパーセントで表示します。記憶残量が減るとともに、メーターが左に減っていきます。

   また、カードの状態によって、次のような表示になります。

   ［FORMAT ERROR!］ | フォーマットされていないP2カードが挿入されています。
   ［NOT SUPPORTED!］ | 本機に対応していないカードが挿入されています。
   ［NO CARD］ | P2カードが挿入されていません。
   ［AUTH NG CARD］ | CPSパスワードが認証できないmicroP2メモリーカードです。

   また、カーソルボタンでデータを見たいP2カードにカーソルを合わせて〈SET〉ボタンを押すと、P2カード詳細情報が表示されます。シリアル番号などの固有情報を確認できます。（図1）

   P2カード内のクリップ数が記録できる上限に達した場合は、P2カード詳細表示に上限に到達したことを示す［OVER MAX NUMBER CLIPS］が表示されます。

3. ワーニングカードマーク

   P2カードが次のような場合にマークを表示します。

   ［RUN DOWN CARD］ | P2カードの規定の書き換え回数を超えています。
   ［DIR ENTRY NG］ | P2カードのディレクトリーの配置が不正規になっています。

   ワーニング内容は「P2カード状態（記憶残量）」のP2カード詳細情報表示で確認できます。

4. スロット記憶残量（または使用容量）合計

   2つのスロットの記憶残量（または使用容量）を総合計した数値を表示します。

   ライトプロテクトがかかっているP2カードの空き容量は、空き容量の合計に含まれません。

5. P2カード残量（または使用容量）/総容量

   P2カードの記憶残量（または使用容量）/総容量を分に換算して表示します。分以下は切り捨て表示のため、P2カードごとの記憶残量（または使用容量）の合計と総容量が一致しないことがあります。

## CPSパスワードの設定

CPSパスワードを設定するには、SDメモリーカードから読み込む方法と、本機メニューを使用して入力する方法とがあります。

本機が持つことができるCPSパスワードは1つのみです。再度CPSパスワードを読み込むと上書き保存されます。

### SDメモリーカードからCPSパスワードを読み込む

最新のP2 Viewer Plusをパーソナルコンピューターにダウンロードしてインストールする。

P2 Viewer Plusで、CPSパスワードを生成し、SDメモリーカードに書き込む。

CPSパスワードファイルを読み込む。

本機を起動し、SDメモリーカードをSDカードスロットに挿入する。

サムネール画面を開き、メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［CPS PASSWORD］で［LOAD］を選択する。

パスワードファイルリストが表示されます。

使用するファイルを選択し、〈SET〉ボタンを押す。

- CPSパスワードの読み込みに成功したときは、［LOADING PASSWORD COMPLETED!］とメッセージが表示されます。

- CPSパスワードの読み込みに失敗したときは、ワーニングメッセージが表示されます。ワーニングの内容については「ワーニングシステム」を参照してください。

NOTE

- SDメモリーカードに生成されたCPSパスワードファイルは暗号化されていますが、不要になった場合、セキュリティーリスク管理のため、SDメモリーカードをフォーマットするなどしてください。

### 本機のメニューでCPSパスワードを設定する

サムネール画面を開き、メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［CPS PASSWORD］で［SET］を選択する。

CPSパスワードを入力するソフトウェアキーボードが表示されます。

キーボードでCPSパスワードを入力する。

［PASSWORD］と、照合用の［RETRY PASSWORD］を入力し、［OK］を選択するとCPSパスワードが設定されます。

- CPSパスワードの入力に成功したときは、［SETTING PASSWORD COMPLETED!］とメッセージが表示されます。

- CPSパスワードの入力に失敗したときは、ワーニングメッセージが表示されます。ワーニングの内容については「サムネールおよびメニュー操作時」を参照してください。

NOTE

- パスワードは16文字まで入力できます。

- 入力したパスワードは機器で表示できません。忘れないようにしてください。

## CPSパスワードの削除

CPS機能が不要になった場合は、CPSパスワードを削除します。

サムネール画面を開き、メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［CPS PASSWORD］で［DELETE］を選択する。

［DELETING PASSWORD COMPLETED!］が表示され、CPSパスワードが削除されます。

NOTE

- CPSパスワードが削除されて未設定状態になると、暗号化フォーマットされたmicroP2メモリーカードの自動認証、および暗号化フォーマット機能が無効になります。

## CPSの手動認証

暗号化フォーマットされたmicroP2メモリーカードは、本体で自動認証され、認証に成功した場合に利用できます。

機器に設定しているCPSパスワードとmicroP2メモリーカードに設定しているCPSパスワードが異なると、認証エラーとなります。認証エラーとなったmicroP2メモリーカードを一時的に利用する場合、次の方法に従って、microP2メモリーカードに認証したCPSパスワードを手動で入力してください。暗号が一致すると、そのカードを利用できます。

認証失敗の確認をする。

サムネール画面を表示し、メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CARD STATUS］を選択し、確認する。

認証エラーのカードは画面右上のスロット番号枠が赤色になり、残量バーに［AUTH NG CARD］が表示されます。カーソルボタン（/）を押して、そのカードを選択している状態にしてください。

手動認証を行う。

カードステータス画面から、メインメニュー→［CLIP］で［AUTHENTICATE］を選択する。

CPSパスワードを入力するソフトウェアキーボードが表示されます。

microP2メモリーカードに設定されたパスワードを入力し、［OK］を選択する。

- CPSパスワードの入力に成功したときは、［AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!］とメッセージが表示されます。

- CPSパスワードの入力に失敗したときは、ワーニングメッセージ（サムネールおよびメニュー操作時）が表示されます。

NOTE

- 手動認証は一時的に有効です。対象のmicroP2メモリーカードが抜かれた場合や、電源を切った場合など、手動で設定したCPSパスワードは無効となります。

- 手動認証が有効になる条件などについては、次のWebサイトを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- 暗号化されたmicroP2メモリーカードはパーソナルコンピューターのSDカードスロットでは認識できません。

- 認証エラーになった場合、正しいパスワードで認証しなおすか、フォーマットして記録メディアとして使用するか、本機から取り出してください。認証エラーのカードを挿入したままで、手動認証、フォーマット以外の操作はしないでください。

## SDメモリーカードの状態表示

SDメモリーカードのフォーマットの状態や、空き容量などを確認できます。

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［SD CARD］を選択します。メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［SD CARD PROPERTY］からも同じ内容が表示されます。

［SD STANDARD］ | SDメモリーカードがSD/SDHC/SDXC準拠でフォーマットしているかどうかを表示します。 ［SUPPORTED］：SD/SDHC/SDXC準拠 ［NOT SUPPORTED］：SD/SDHC/SDXC非準拠
［USED］ | 使用済み容量（バイト）
［BLANK］ | 空き容量（バイト）
［TOTAL］ | 全容量（バイト）
［PROXY REM］ | プロキシー記録の場合の記録残量
［NUMBER OF CLIPS］ | SDメモリーカードへクリップコピーを行ったときに、SDメモリーカードに入っているクリップ数
［PROTECT］ | 書き込み禁止状態

ページトップへ戻る