- トップページ
- ネットワーク接続
- FTPクライアント機能の利用
- FTPクライアント機能の設定

# FTPクライアント機能の設定

ワイヤレスLAN（ワイヤレスアクセスポイント接続）や4G/LTE 、有線LANを利用して、ネットワークへ本機を接続し、ネットワーク上のサーバー機器へクリップを転送できます。

## クライアントの設定

FTPクライアント機能でクリップの転送を行う場合は、あらかじめ接続先などの設定が必要です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］で各項目を設定する。

［SETTING DATA］：クライアントサービスの設定値をどこから取得するかを設定します。

- ［INTERNAL］：本機に設定されている設定値を使用します。

- ［SD CARD］：SDカードスロットに挿入されたSDメモリーカード内のファイルの設定値を使用します。［SD CARD］に設定しているときは、カメラ本体の電源を入れる前にSDメモリーカードを挿入してください。

［SERVER URL］：接続先サーバー名またはアドレスを設定します。（最大500文字）

［LOGIN USER］：接続するユーザーIDを設定します。（最大31文字）

［LOGIN PASSWORD］：接続するパスワードを設定します。（最大15文字）設定したパスワードの内容は、本機では表示できません。

［SSH］：SSHを用いてファイルを転送する場合に設定します。

- ［ENABLE］：SSHを使用します。

- ［DISABLE］：SSHを使用しません。

［SSH PORT］：SSHを使用するときのネットワークのポート番号を設定します。サーバー側と同じ番号に設定してください。

NOTE

- メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［WLAN］に設定し、メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［TYPE］で［DIRECT］に設定しているとFTPクライアント機能は動作しません。

- SDメモリーカードの設定値は、次の方法で保存できます。

  - メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］で［SAVE（SD CARD）］を選択します。

## クライアントサービスの設定値をSDメモリーカードに保存する

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］ で［SAVE（SD CARD）］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］の［SERVER URL］、［LOGIN USER］、 ［LOGIN PASSWORD］、［SSH］、［SSH PORT］の設定値がSDメモリーカードに保存されます。

## クライアントサービスの設定値をSDメモリーカードから読み出す

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］ で［LOAD（SD CARD）］を選択する。

SDメモリーカードから読み込んだクライアントサービスの設定値が、本機の設定値に反映されます。

## 動作確認のツールとステータス表示および初期化

FTPクライアントのネットワークの接続状況を確認できます。

#### 接続の確認（PING）

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK TOOLS］で［PING］を選択する。

設定されたアドレスとの接続確認を実行する。

接続が確認された場合は［PING SUCCESSFUL!］が表示されます。

約30秒以内に接続ができない場合は［PING FAILED!］が表示されます。ログを表示すると、失敗の原因が表示される場合があります。

#### 接続のログの表示（LOG）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK TOOLS］で［LOG DISPLAY］を選択する。

ログが表示されます。

ログを確認終了後、〈EXIT〉ボタンを押す。

設定メニュー画面に戻ります。

NOTE

- 操作によっては、ログに何も表示されない場合があります。

- ログ上では、パスワードは［］で表示されます。

#### ステータスの表示

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK TOOLS］で［STATUS DISPLAY］を選択する。

接続状態が表示されます。

ログを確認終了後、〈EXIT〉ボタンを押す。

設定メニュー画面に戻ります。

NOTE

- ステータス情報はリアルタイムに更新されません。最新の情報を表示するためには再度操作をやり直してください。

- メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［LAN PROPERTY］→［DHCP］や、メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［DHCP］の設定が［ENABLE］の場合は、IPアドレスなどの必要な情報が自動的に割り当てられます。ただし、アドレス情報の取得中はステータス情報が正しく表示されません。

- デフォルトゲートウェイは、正しく設定されている場合のみ、ステータス情報として表示されます。

- ネットワーク設定（ワイヤレスLAN、有線LAN）で、［PRIMARY DNS］を設定しないで［SECONDARY DNS］のみを設定している場合は［DNS1］と表示されます。

#### ネットワーク設定の初期化

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK TOOLS］で［INITIALIZE］を選択する。

〈SET〉ボタンを押す。

初期化が完了して設定メニュー画面に戻ります。

ページトップへ戻る