- トップページ
- 各部の名称
- 撮影・記録/再生機能部
- 撮影・記録（カメラ部）

# 撮影・記録（カメラ部）

1. 〈ND FILTER〉つまみ（ホワイトバランス/ブラックバランスの調整から記録停止まで）

   被写体の明るさに合わせてフィルターを選択します。

   〈1〉〈CLEAR〉：NDフィルターを使用しません。

   〈2〉〈1/4ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。

   〈3〉〈1/16ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。

   〈4〉〈1/64ND〉：MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

2. 〈SHUTTER〉スイッチ（電子シャッターの設定）

   電子シャッターのスイッチです。

   〈OFF〉：電子シャッターは動作しません。

   〈ON〉：電子シャッターが動作します。

   〈SEL〉：電子シャッターのスピードを変更できます。

   このスイッチは、跳ね返りスイッチになっています。〈SEL〉側に倒すごとに、シャッタースピードが変化します。

3. 〈AUTO W/B BAL〉スイッチ（ホワイトバランスの調整）

   〈AWB〉：ホワイトバランスを自動調整します。側面の〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉の位置にして、スイッチを操作すると、数秒で調整され、調整値がメモリーに記録されます。〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉の位置の場合、〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒して、色温度の表示中に再度〈AWB〉側に倒すことで、プリセットの色温度およびユーザーが指定するバリアブル値に切り替えることができます。

   〈ABB〉：ブラックバランスを自動調整します。

4. USER（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉ボタン）（USERボタンへの機能割り当て）

   ユーザーが選択した機能をそれぞれのボタンに割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

5. 〈DISP/MODE CHK〉スイッチ（撮影状態の確認と表示）

   各種撮影状態の確認などができる跳ね返りスイッチです。

   - 〈OFF〉側に倒すと、ビューファインダーの動作状態表示とエリアなどの枠表示、カウンター、マーカー、セーフティーゾーン表示以外の全ての表示が非表示になります。

   - 〈CHK〉側に倒すと、撮影待機または撮影中に各種撮影機能の設定状態、USERボタンに割り当てた機能の一覧などがビューファインダーに表示されます。情報の表示中にさらに再度〈CHK〉側に倒すと、次の情報ページに切り替わります。モードチェックの情報表示は約3秒で消えます。

6. 〈GAIN〉スイッチ（ホワイトバランスの調整）

   撮影時の被写体の明るさに合わせて、映像アンプのゲインを切り替えます。

   - 〈L〉/〈M〉/〈H〉ポジションのゲイン値は、メインメニュー→［SW MODE］→［LOW GAIN］、［MID GAIN］、［HIGH GAIN］で設定できます。

   - 出荷時の設定は、L＝0 dB、M＝6 dB、H＝12 dBです。

7. 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチ

   カメラ部からメモリー記録部、ビューファインダー、ビデオモニターへ出力する映像信号を選択します。

   〈CAM〉/〈ON〉：カメラで撮影している映像が出力され、オートニー機能が動作します。また、オートニー機能の代わりにダイナミックレンジストレッチャー（DRS）機能を割り当てることもできます。

   〈CAM〉/〈OFF〉：カメラで撮影している映像が出力され、オートニー機能は動作しません。ニーポイントはメニュー操作で設定されたレベルに固定されます。

   〈BARS〉/〈OFF〉：カラーバー信号が出力されます。オートニー機能は動作しません。

   NOTE

   - オートニー機能

     高輝度の背景で人物や風景などにレベルを合わせて撮影すると、背景が白くつぶれ、背景にある建物や風景がぼやけてしまいます。このようなときにオートニー機能を動作させると、背景がくっきりと再現できます。

     オートニー機能は次のような場面の撮影に効果を発揮します。

     - 晴天時に日陰の人物を撮るとき

     - 車内または屋内の人物と、窓越しに屋外の風景を同時に撮影するとき

     - コントラストの強い場面を撮るとき

8. 〈WHITE BAL〉スイッチ（ホワイトバランスの調整、ブラックバランスの調整）

   ホワイトバランスの調整方法を選択します。

   〈PRST〉：ホワイトバランスを調整する時間がないときなどは、この位置に設定します。

   - 工場出荷時は、3200 Kに設定しています。

   - メインメニュー→［SW MODE］→［W.BAL PRESET］、または〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒して、色温度の表示中に再度〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒すことで、色温度を3200 K、5600 Kおよびユーザーが指定するバリアブル値に順次切り替えることができます。バリアブル値はジョグダイヤルボタンで設定できます。（ホワイトバランスを調整する時間がないとき）

   〈A〉/〈B〉：〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒すとホワイトバランスが自動的に調整され、調整値が〈A〉または〈B〉に記憶されます。

   - メインメニュー→［SW MODE］→［ATW］で［Bch］を選択すると、自動追尾方式のオートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を〈B〉に割り当てることもできます。（オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能の設定）

9. 焦点マーク〈〉

   MOSセンサーの焦点位置を示します。

   被写体からの焦点距離を正確に測る場合は、このマークを基準としてください。

ページトップへ戻る