- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- 色収差補正機能（CAC）

# 色収差補正機能（CAC）

色収差補正機能は、周辺画像の色にじみを最小限に抑える機能です。レンズが補正しきれないわずかな色収差などが主な原因で起こるレジストレーションエラーを、カメラレコーダー本体で自動的に補正します。

色収差補正機能対応レンズを装着したときに、そのレンズの色収差補正データが本機内にあれば、自動的に色収差補正機能は動作を開始します。

## レンズの色収差とは

ここで言う色収差とは倍率色収差です。倍率色収差は、レンズの屈折率が赤（R）・緑（G）・青（B）によって異なるために発生します。レンズ自体で色収差を補正しますが、特に周辺では色収差が残留します。また、この色収差は、ズームレンズであればズーム倍率・絞り・焦点距離が複雑に関係して発生します。画像としてはレジストレーションエラーとなります。

## 色収差補正機能

色収差を補正するには、ズーム倍率・絞り・焦点距離に対するレンズの色収差特性をあらかじめカメラレコーダー本体に記憶させます。その収差特性に適合するレンズを接続し、レンズのズーム倍率・絞り・焦点距離に合致した補正を行います。

本機は工場出荷時にレンズの色収差補正機能データを、次の1種類記憶しています。

本機での表示 | 対応レンズ品番
--- | ---
XA16x 8A-XB4 | XA16x 8A-XB4

NOTE

- 色収差補正機能対応レンズの追加、変更などについては、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

## 色収差補正機能の動作

本機がレンズのデータを記憶している場合は、次の手順で操作します。

レンズを本機に装着し、レンズコネクターを本機に接続する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［ON］に設定する。

本機に記憶されているレンズ品番と接続されたレンズ品番が合致すれば、本機に記憶されている色収差補正データを自動で読み出します。

## 色収差補正機能動作状態の確認

〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に5回倒す。

モードチェックの［CAC INFO］画面が表示されます。

［CAC INFO］画面で［CAC CONT］が［ON］と表示されている場合、色収差補正は動作中です。［ON］以外が表示されている場合、色収差補正は動作していません。

また、SmartUIの［CAM01:STATUS］画面で［CAC ACTIVE］と表示されている場合、色収差補正は動作中です。［CAC ACTIVE］以外が表示されている場合、色収差補正は動作していません。

## 色収差補正ファイルをSDメモリーカードから読み込む

図1

図2

当社サポートページでダウンロードした色収差補正データを書き込んだSDメモリーカードを本機に挿入する。

ダウンロードについては次のWebサイトを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［CAC FILE］で［LOAD］を選択する。（図1）

SDメモリーカードにあるCACファイルの一覧が表示されます。

読み込むファイル番号を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。（図2）

確認画面が表示されます。

保存するファイル番号を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

CACファイルが本機のメモリーに読み込まれます。

複数の色収差補正データを本機に記憶させるには、手順2～5を繰り返す。

メニュー操作を終了するときは、〈MENU〉ボタンを押す。

設定メニューが消え、本機の状態表示に戻ります。

NOTE

- 本機に読み込みできるファイル数は最大32個です。

  新しいファイルを読み込む場合は、いずれかのファイルを消去してから読み込み操作を行ってください。

  詳しくは「色収差補正ファイルを本機から消去する」を参照してください。

## 色収差補正ファイルを本機から消去する

図1

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［CAC ADJ.］→［CAC CONTROL］で［OFF］に設定する。

［LIST/DELETE］で、消去したいレンズ品番を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。（図1）

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

ファイルが消去されます。

## 色収差補正データが正常に動作しないとき

色収差補正機能が正常に動作しないとき、または色収差補正データが正常に読み込めなかったときは、ビューファインダーにエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ | 意味 | 処置
--- | --- | ---
［CAC FILE DATA NOT FOUND］ | 色収差補正機能が［ON］のとき、接続されたレンズに該当する色収差補正データがありません。 電源を入れたときやレンズケーブルを接続したときに表示されます。 | 使用するレンズに該当する色収差補正データを本機に読み込んでください。
［CAC LENS DATA INVALID］ | レンズからの応答データに対応できない場合、または色収差補正データで定義している情報以外の応答があります。 | 色収差補正機能対応レンズではありません。 色収差補正機能は動作しませんが、ご使用に問題はありません。
［LENS INIT. NOT COMPLETED］ | レンズの位置検知（フォーカス・ズーム）がエンコーダータイプで初期化が完了していません。 | フォーカス・ズームリングを回し、動作範囲の中点を通過させてください。

NOTE

- レンズ光学系のアクセサリー（コンバーターレンズアタッチメント）を取り付け時は、レンズの光学特性が変化するため、色収差補正機能が正しく動作しない場合があります。その場合は色収差補正機能を［OFF］にしてご使用ください。

- CANON製レンズでフォーカスサーボ使用時、自動初期化モード時は初期化終了後に記録するようにしてください。フォーカスリングが動いている状態が記録されることがあります。

- 色収差補正機能が動作していない状態でエラーメッセージも表示されない場合は、レンズのソフトバージョンが古い可能性があります。ご使用のレンズのメーカーにお問い合わせください。

ページトップへ戻る