- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- ホワイトシェーディング補正機能

# ホワイトシェーディング補正機能

本機は任意に調整可能な3つのデータ（［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］）をホワイトシェーディング補正に利用できます。［OFF］に設定すると、シェーディング補正を行いません。

## ホワイトシェーディングデータを選択する

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］→［SHADING SELECT］で［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］、［OFF］のいずれかを選択する。

工場出荷値では［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］に補正データは記憶されていません。

ホワイトシェーディングデータのタイトルは、設定メニューで変更できます。（ホワイトシェーディングデータのタイトルを変更する）

## ホワイトシェーディング調整を行う

図1

調整のためにカメラを設定する。

カメラにレンズを取り付ける。

- レンズケーブルも忘れずに取り付けてください。

〈SHUTTER〉スイッチを〈OFF〉にし、〈GAIN〉スイッチを〈L〉（0 dB）にする。

レンズにエクステンダー機能がついている場合は、エクステンダー機能を外す。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］→［SHADING SELECT］で［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］のいずれかに設定されていることを確認する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］で［EXECUTE］を選択する。

- 画面に［CHECK LUMINANCE LEVEL. ZEBRA ON EVF.］というメッセージが表示されます。

画面の設定を行う。

色むらの無い白い紙を画面全体に撮影する。

レンズ絞りをマニュアルにして、ビューファインダー画面全体にゼブラパターンがかかるように、レンズ絞りを調整する。（図1）

- レンズ絞りが、F4～F11の間になっていることを確認してください。

- 照明にむらがあると、画面の一部にゼブラパターンがかからなくなるので、照明の位置を調整してください。

- 白い紙に色温度が異なる複数の光源（例：蛍光灯とハロゲンランプ）が当たらないように調整してください。

ホワイトバランス/ブラックバランスを調整する。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉にして、〈AUTO W/B BAL〉スイッチでホワイトバランスの自動調整（AWB）を行う。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチでブラックバランスの自動調整（ABB）を行う。

再度、〈AUTO W/B BAL〉スイッチでホワイトバランスの自動調整（AWB）を行う。

再度、手順2-2の操作を行う。

ホワイトシェーディングを調整する。

［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタンを押す。

- 調整中、画面には［ACTIVE...］というメッセージが表示されます。

- 数秒で調整が完了すると、［WHITE SHADING OK!］というメッセージが表示されます。

- ［WHITE SHADING ERROR!］［LEVEL OVER］または［WHITE SHADING ERROR!］［LOW LIGHT］などのエラーメッセージが出たときは、絞りを調節し直してください。

- 調整値は選択したメモリー（［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］）に自動的に記憶されます。

レンズにエクステンダー機能がついている場合は、エクステンダー機能を有効にして、手順2～5の操作を繰り返す。

レンズエクステンダーがある場合とない場合の2パターンで、調整値を1つのレンズの補正データとして本機に記憶されます。

調整値は、メモリーに保存されるので、本機の電源を切っても、再度ホワイトシェーディング調整を行う必要はありません。

NOTE

- ホワイトシェーディング調整を行っても、レンズ絞りが開放（OPEN）付近で上下方向の色つきが発生することがありますが、この現象は光学系の特性です。故障ではありません。

- ゲンロックによって映像が乱れた時にホワイトシェーディング調整を行うと、正しく調整できない場合があります。映像が正常に戻った後に、再度ホワイトシェーディング調整を行ってください。

- 蛍光灯や水銀灯などの照明では、フリッカー（ちらつき現象）が発生しやすいので、太陽光やハロゲンランプなどのフリッカーが発生しにくい光源を使用してください。

- 〈SHUTTER〉スイッチは必ず〈OFF〉のままにしておいてください。

## ホワイトシェーディングデータのタイトルを変更する

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］→［SHADING SELECT］でタイトルを変更したいホワイトシェーディングデータを選択し、〈SET〉ボタン（またはジョグダイヤルボタン）を押す。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］→［NAME EDIT］を選択する。

タイトル入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を、カーソルボタン（またはジョグダイヤルボタン）を使って入力する。

［OK］を選択し、〈SET〉ボタン（またはジョグダイヤルボタン）を押す。

タイトルが更新されます。

ページトップへ戻る