- トップページ
- 準備
- 撮影前の点検
- 点検の準備

# 点検の準備

図1

図2

充電済みのバッテリーを取り付ける。

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、次の項目を確認する。

- ビューファインダーに［BACKUP BATT EMPTY］が表示されない。

- バッテリー残量が十分にある。（図1）

P2カードをカードスロットに挿入し、スロットカバーを閉める。（図2）

- P2カードを挿入したカードスロットのP2カードアクセスLEDが、オレンジ色に点灯したかを確認します。2つのカードスロットにP2カードを挿入した場合、最初に挿入した（最初にアクセスが完了した）P2カードのP2カードアクセスLEDのみがオレンジ色に点灯します。以降に挿入したP2カードのP2カードアクセスLEDは、緑色に点灯します。

- P2カードを挿入したカードスロットのP2カードアクセスLEDが緑色に点滅している場合、または消灯している場合、そのP2カードには記録できません。

ページトップへ戻る