- トップページ
- 仕様
- 定格
- 定格

# 定格

## 総合

電源 DC 12 V（11.0 V – 17.0 V） 消費電力 22 W（本体のみ、またはオプションボードAG-YA600G装着時）

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～85%（相対湿度 ）
保存温度 | −20 ℃～60 ℃
質量 | 約2.8 kg（本体のみ、バッテリーおよび付属品を除く）
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 本体のみ 144 mm×267 mm×350 mm （突起部分を除く）

## カメラ部

撮像素子 | 2/3型220万画素、MOS×3
レンズマウント | 2/3型バヨネット式
NDフィルター | 1：〈CLEAR〉、2：〈1/4ND〉、3：〈1/16ND〉、4：〈1/64ND〉
ゲイン | ［NORMAL］モード −3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 dB ［HIGH SENS.］モード −6、−3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 dB
スーパーゲイン（S.GAIN） | 30、36、42 dBから選択可能
シャッタースピード | 60i/60pモード： 1/60（シャッターオフ）、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 30pモード： 1/30（シャッターオフ）、1/50、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒 24pモード： 1/24（シャッターオフ）、1/50、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒 50i/50pモード： 1/50（シャッターオフ）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 25pモード： 1/25（シャッターオフ）、1/50、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒
スローシャッタースピード | 60i/60pモード： 1/15、1/30秒 30pモード： 1/15秒 24pモード： 1/12秒 50i/50pモード： 1/12.5、1/25秒 25pモード： 1/12.5秒
シンクロスキャンシャッター | 60i/60pモード： 1/60.0～1/250.0秒 30pモード： 1/30.0～1/250.0秒 24pモード： 1/24.0～1/250.0秒 50i/50pモード： 1/50.0～1/250.0秒 25pモード： 1/25.0～1/250.0秒
シャッター開角度 | 3 deg～360.0 deg（0.5 degステップで設定可能）
感度 | ［NORMAL］モード F9（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F10（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i） ［HIGH SENS.］モード F12（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F13（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i）
最低被写体照度 | 約0.004 lx（［HIGH SENS.］モード、F1.4、+42 dB（S.GAIN）、［1S.EXP.］モード時）
映像S/N | 62 dB（標準）
水平解像度 | 1000TV本以上（中心）

## メモリーカードレコーダー部

記録メディア | P2メモリーカード、microP2メモリーカード（microP2カードアダプター必要）
システムフォーマット | 1080/59.94i、1080/23.98psF、720/59.94p、480/59.94i 1080/50i、720/50p、576/50i
記録フォーマット | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV フォーマット切り替え
記録ビデオ信号 | 1080/59.94i、1080/29.97pN、1080/23.98pN 720/59.94p、720/29.97pN、720/23.98pN 480/59.94i、480/29.97p 1080/50i、1080/25pN 720/50p、720/25pN 576/50i、576/25p
記録再生時間 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD 16 GB×1 約16分 32 GB×1 約32分 64 GB×1 約64分 AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 16 GB×1 約32分 32 GB×1 約64分 64 GB×1 約128分 AVC-LongG 25/DVCPRO/DV 16 GB×1 約64分 32 GB×1 約128分 64 GB×1 約256分 AVC-LongG 12 16 GB×1 約120分 32 GB×1 約240分 64 GB×1 約480分
1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。

## デジタルビデオ部

サンプリング周波数 | AVC-Intra 100/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD Y：74.1758 MHz、PB/PR：37.0879 MHz（59.94 Hz） Y：74.2500 MHz、PB/PR：37.1250 MHz（50 Hz） DVCPRO50 Y：13.5 MHz、PB/PR：6.75 MHz DVCPRO Y：13.5 MHz、PB/PR：3.375 MHz
量子化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25： 10 bit AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV： 8 bit
ビデオ圧縮方式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50： MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12： MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO： DV-Based Compression DV： DV Compression

## デジタルオーディオ部

記録オーディオ信号 | AVC-Intra 100/ AVC-Intra 50： 48 kHz/16 bit、4CHと48 kHz/24 bit、4CHの切り替え AVC-LongG 50/AVC-LongG 25： 48 kHz/24 bit、4CH AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV： 48 kHz/16 bit、4CH
ヘッドルーム | 18 dB/20 dBメニュー切り替え可

## AVCプロキシー部

ビデオ圧縮フォーマット | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
オーディオ圧縮フォーマット | AAC-LC リニアPCM
記録時間（1 GBあたり）の目安 | AVC-G6 2CH MOV： 約13分 SHQ 2CH MOV： 約25分 HQ 2CH MOV： 約78分 LOW 2CH MOV： 約135分
パナソニック製を使用して連続記録した場合の参考値です。 記録時間はシーンやクリップ数によって異なります。

## ビデオ入出力部

〈SDI OUT/IN（OP）〉端子 | BNC×1
HD SDI（1.5G）、SD SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈MON OUT〉端子 | BNC×1
SmartUI上でHD SDI/SD SDI/アナログコンポジットに切り替え可能
HD SDI（1.5G）、SD SDI：0.8 V［p-p］、75 Ω コンポジット：1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈HDMI〉端子 | HDMI×1（HDMIタイプA端子、ビエラリンク非対応）

## オーディオ入出力

〈AUDIO IN CH1/3〉、〈AUDIO IN CH2/4〉端子 | XLR×2、3ピン 〈LINE〉/〈MIC〉スイッチ切り替え 〈LINE〉： 0 dBu 〈MIC〉： −50/−60 dBu（メニュー切り替え）、〈+48V〉/〈OFF〉（スイッチ切り替え）
〈MIC IN〉端子 | XLR×1、3ピン +48 V対応（メニュー切り替え） −40/−50/−60 dBu（メニュー切り替え）
ワイヤレススロット | 25ピン、D-SUB、−40 dBu､2ch対応
〈AUDIO OUT〉端子 | ピンジャック×2（CH1、CH2） 出力レベル：600 Ω、316 mV
〈PHONES〉端子 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1
スピーカー | 丸形20 mm径×1

## その他入出力部

〈GENLOCK IN〉端子 | BNC×1、1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 入力/出力端子兼用（メニュー切り替え） 入力：0.5 V～8.0 V［p-p］、10 kΩ 出力：2.0 V±0.5 V［p-p］、ローインピーダンス
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0〉端子（デバイス） | タイプBコネクター、4ピン
〈USB2.0〉端子（ホスト） | タイプAコネクター、4ピン
〈USB2.0〉端子（サブホスト） | タイプAコネクター、4ピン（ワイヤレスモジュール用）
〈DC IN〉端子 | XLR×1、4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）
〈DC OUT〉端子 | 4ピン、DC12 V（DC11.0 V～17.0 V）、最大出力電流1.5 A
〈REMOTE〉端子 | 10ピン
〈LENS〉端子 | 12ピン
〈VF〉端子 | 20ピン

## オプション

HD/SD SDI入力ボード | AG-YA600G
ワイヤレスモジュール | AJ-WM30

## HD/SD SDI入力ボード（AG-YA600G）取り付け時の対応フォーマット

質量 | 約13 g
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 70 mm×50 mm×7 mm
映像フォーマット（AJ-PX800G本体の映像フォーマットに準拠） | HD：1080/59.94i、1080/50i、720/59.94P、720/50P SD：480/59.94i、576/50i
音声フォーマット（AJ-PX800G本体の音声記録フォーマットに準拠） | 48 kHz、16 bit/24 bit切り替え、4CH（AVC-Intra 100、AVC-Intra 50） 48 kHz、24 bit、4CH（AVC-LongG 50、AVC-LongG 25） 48 kHz、16 bit、4CH（AVC-LongG 12、DVCPRO HD、DVCPRO50、DVCPRO、DV）

ページトップへ戻る