- トップページ
- 撮影
- デュアルコーデック記録
- SDメモリーカードへの記録

# SDメモリーカードへの記録

プロキシーデータを記録する場合は、class2以上のクラス表示があるSDメモリーカード、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードをご使用ください。

プロキシーデータの記録フォーマットが［SHQ 2CH MOV］または［AVC-G6 2CH MOV］の場合は、class4以上のカードをご使用ください。

取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

プロキシーデータをSDメモリーカードに記録する場合、必ず本機でフォーマットしてください。

## SDメモリーカードを確認する

SDメモリーカードを本機に挿入する。

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［SD CARD PROPERTY］を選択する。

- ［SD STANDARD］にフォーマットの状態が表示されます。

  ［NOT SUPPORTED］が表示された場合は、本機でフォーマットしてください。

- ［PROXY REM］で、プロキシーデータの記録残量時間を確認します。

  表示されるSDメモリーカードの残量（［PROXY REM］）は、プロキシーの記録残量の目安になりますが、実際の空き容量とは異なる場合があります。短い記録を繰り返すと、記録できる時間が空き容量に比べ大きく減少することがあります。また残量が999 minを超えた場合、［999min］と表示します。

  SDメモリーカードにプロキシーを記録していない場合、残量時間は表示されません。

- ［NUMBER OF CLIPS］で、SDメモリーカードに記録されているクリップ数を確認します。

  クリップ数が1000以上になると、容量が残っていてもSDメモリーカードにプロキシーデータを記録できません。

- SDメモリーカード内のクリップには、ショットマーク、およびテキストメモを付けることができません。

- サムネール画面で、P2カードに記録されたクリップを削除しても、SDメモリーカードに記録されたプロキシーデータは削除されません。

NOTE

- SDメモリーカードに記録中は、ビューファインダーのモードチェックでも記録残量を確認できます。

- メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［DUAL CODEC SETTING］→［CODEC USAGE］→［PROXY REC（P2&SD）］に設定されているのに、SDメモリーカードにプロキシーデータを記録できない場合は、［SD WR ERR］と表示されます。このときは、SDメモリーカードを確認してください。詳しくは「プロキシーデータの記録に関するエラー表示」を参照してください。

- フォーマットにより消去されたデータは、復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

## SDメモリーカードをフォーマットする

SDメモリーカードを本機に挿入する。

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［FORMAT SD CARD］で［YES］を選択する。

SDメモリーカードのフォーマットが完了します。

## プロキシーデータ記録時間の目安

記録モード | トータル記録レート | 記録時間 （1 GBあたり）
--- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | 約6 Mbps | 約13分
［SHQ 2CH MOV］ | 約5060 kbps | 約25分
［HQ 2CH MOV］ | 約1650 kbps | 約78分
［LOW 2CH MOV］ | 約950 kbps | 約135分

（連続して記録した場合の当社製品での参考値です。記録時間はシーンやクリップ数によって異なります）

ページトップへ戻る