- トップページ
- SmartUIの操作
- SmartUIのメニューの一覧
- ［SETUP］画面

# ［SETUP］画面

## ［SET01:TC/UB］

タイムコードまたはユーザーズビットを設定します。

［HOME］画面で〈COUNTER〉ボタンを押してTCを選択するとタイムコード設定画面になり、UBを選択するとユーザーズビット設定画面になります。

#### タイムコード設定画面の場合

- タイムコードを設定するには、〈/REW〉ボタンを押してタイムコードの設定モードにしてください。

- タイムコードの各桁の設定値は［0］～［9］（10進）です。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［TCG］ タイムコードの設定モードの開始・終了を行います。 タイムコードの設定は、設定モードを終了した時点で実動作に反映されます。 | 〈/REW〉ボタンを押すと［SET］表示が白黒反転表示になり、タイムコードの設定モードとなります。 再度〈/REW〉ボタンを押すと［SET］表示が通常表示に戻り、タイムコードの設定モードを終了します。
〈STOP〉ボタン | ［TC_MD］ 内蔵タイムコードジェネレーターの歩進設定モードを選択します。 | ［F-RUN］ P2カード記録の操作に関係なく、連続してタイムコードを歩進させる場合に使用します。タイムコードを時刻に合わせたり、タイムコードを外部ロックさせたりする場合などに、この位置に設定します。 ［R-RUN］ 記録中のみにタイムコードを歩進させる場合に使用します。通常記録されたタイムコードは、連続して記録されます。 クリップを削除したり、［24PN］のフレームレートに設定して［24PN］以外のクリップに続けて記録した場合は、連続して記録されないことがあります。 工場出荷値：［F-RUN］
〈FF/〉ボタン | ［−］ タイムコードの選択されている桁の設定値を下げます。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［+］ タイムコードの選択されている桁の設定値を上げます。
〈COUNTER〉ボタン | ［TC/UB］ ユーザーズビットの設定画面に切り替えます。
〈RESET〉ボタン | ［RST］ タイムコードの設定値を全て0にリセットします。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［→］ タイムコードの選択されている桁が右に移動します。右端まで移動した場合は、選択されている桁が左端に戻ります。

#### ユーザーズビット設定画面の場合

- ユーザーズビットを設定するには、〈/REW〉ボタンを押してユーザーズビットの設定モードにしてください。

- ユーザーズビットの各桁の設定値は［0］～［F］（16進）です。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［UBG］ ユーザーズビットの設定モードの開始・終了を行います。 ユーザーズビットの設定は、設定モードを終了した時点で実動作に反映されます。 | 〈/REW〉ボタンを押すと［SET］表示が白黒反転表示になり、ユーザーズビットの設定モードとなります。 再度〈/REW〉ボタンを押すと［SET］表示が通常表示に戻り、ユーザーズビットの設定モードを終了します。
〈STOP〉ボタン | ［TC_MD］ 内蔵タイムコードジェネレーターの歩進設定モードになります。設定内容は［TCG］選択時と同じです。
〈FF/〉ボタン | ［−］ ユーザーズビットの選択されている桁の設定値を下げます。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［+］ ユーザーズビットの選択されている桁の設定値を上げます。
〈COUNTER〉 | ［TC/UB］ タイムコードの設定画面に切り替えます。
〈RESET〉ボタン | ［RST］ ユーザーズビットの設定値を全て0にリセットします。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［→］ ユーザーズビットの選択されている桁の右に移動します。右端まで移動した場合は、選択されている桁が左端に戻ります。

## ［SET02:MON/HDMI FORMAT］

〈MON OUT〉端子と〈HDMI〉端子から出力される映像のフォーマットやアスペクトを設定します。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［MON］ 〈MON OUT〉端子から出力される信号フォーマットの種類を設定します。 この設定により、〈HDMI〉端子から出力される信号フォーマットも同時に切り替わります。 | ［AUTO］（HDMI：［1080i/720P］） HDモードの場合のみ表示されます。 メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］の設定に従ったSDI信号を出力します。 〈HDMI〉端子からも、同様に［LINE&FREQ］の設定に従った1080iまたは720P信号を出力します。 ［1080-23.98PsF］の場合は〈MON OUT〉端子、〈HDMI〉端子ともに1080/59.94iにプルダウンした出力になります。 ［480i］または［576i］（HDMI：［480P］または［576P］） HDモードの場合のみ表示されます。 480iまたは576iのSDI信号を出力します。 〈HDMI〉端子からは480Pまたは576Pの信号が出力されます。 ［SDI］（HDMI：［480P］または［576P］） SDモードの場合のみ表示されます。 メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］の設定に従った480iまたは576iのSDI信号を出力します。 〈HDMI〉端子からは480Pまたは576Pの信号が出力されます。 ［VBS］（HDMI：［480P］または［576P］） コンポジットビデオ信号を出力します。 〈HDMI〉端子からは480Pまたは576Pの信号が出力されます。 工場出荷値：［AUTO］
〈STOP〉ボタン | ［D.CON］ HDモードの場合、ダウンコンバート出力信号のアスペクトを設定します。SDモードの場合は表示されません。 | ［CROP］ サイドクロップ（左右両端をカットします） ［L.BOX］ レターボックス（上下に黒い帯を追加します） ［SQU］ スクイーズ（水平方向に圧縮します） 工場出荷値：［L.BOX］

## ［SET03:MON/HDMI SETUP］

〈MON OUT〉端子と〈HDMI〉端子の出力の設定をします。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［OUT］ 〈MON OUT〉端子、〈HDMI〉端子から出力するかどうかを設定します。 | ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）、エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）やリモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）が接続されている場合、この設定は無効となり、常に出力されます。
〈STOP〉ボタン | ［CHR］ 〈MON OUT〉端子、〈HDMI〉端子、〈REMOTE〉端子から出力される映像信号に、キャラクターを重畳するかを選択します。 | ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）、エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）やリモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）が接続されている場合、この設定は無効となり、リモートコントロールユニット側、またはエクステンションコントロールユニット側の設定に従います。
〈FF/〉ボタン | ［ZBR］ 〈MON OUT〉端子、〈HDMI〉端子、〈REMOTE〉端子から出力される映像信号に、ゼブラパターンを重畳するかを選択します。 ビューファインダーの設定メニューを開いている場合は設定できません。 | ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］

## ［SET04:LCD］

SmartUIのディスプレイ設定をします。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈FF/〉ボタン | ［−］ 選択した項目の設定値を下げます。押し続けると連続して設定値が下がります。
〈PLAY/PAUSE〉ボタン | ［+］ 選択した項目の設定値を上げます。押し続けると連続して設定値が上がります。
〈RESET〉ボタン | ［RST］ 選択している項目の設定値を工場出荷値にリセットします。
〈MONITOR SEL〉ボタン | ［→］ 選択する項目が右に移動します。右端まで移動した場合は、選択する項目が左端に戻ります。
［BACK LIGHT］ SmartUIの輝度を設定します。 | ［1］…［5］ 工場出荷値：［3］
［CONTRAST］ SmartUIのコントラストを設定します。 設定値によってはSmartUI画面が見えなくなる可能性があります。 その場合には、〈HOME〉ボタンを押して［HOME］画面に戻り、〈LIGHT〉ボタンと〈RESET〉ボタンを長押ししてください。［CONTRAST］の設定値が工場出荷値にリセットされます。 | ［0］…［63］ 工場出荷値：［33］

ページトップへ戻る