- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ショットマーク記録機能

# ショットマーク記録機能

他のクリップと区別するためにクリップごとにサムネールに付ける目印です。

ショットマークを付けたクリップだけを表示させたり、再生させたりできます。

## ショットマークを付けるには

あらかじめ、USERボタンに［SHOT MARK］を割り当てておく必要があります。詳しくは、「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

［SHOT MARK］を割り当てたUSERボタンを押す。

- ［MARK ON］と表示され、直前に記録したクリップにショットマークが付きます。

- 再度押すと［MARK OFF］と表示され、ショットマークは消えます。

NOTE

- 記録後の一時停止中にショットマークを付ける場合、直前に記録したクリップに付きます。

- ショットマークは、サムネール表示中も付けることができます。（ショットマーク）

- ループレック、インターバル記録、ワンショット記録では、ショットマークを付けることはできません。操作が無効な場合は、ボタンを押したときに［SHOT MARK INVALID］と表示されます。

- 再生中にショットマークの設定または解除はできません。再生の一時停止中はショットマークの設定または解除ができます。

- 複数枚のP2カードにまたがって記録されたクリップなど、連結されたクリップにショットマークを付加または解除する場合、次のような制限があります。

  - クリップを構成する全てのP2カードがスロットに挿入されている必要があります。

  - 連結されたクリップのうち、先頭のクリップにのみショットマークが付きます。

ページトップへ戻る