- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- フランジバック調整

# フランジバック調整

ズーム操作のときに望遠・広角の両方で焦点が正確に合わない場合は、フランジバック（レンズの取り付け面から結像面までの距離）の調整をします。

一度調整すると、レンズを交換するまで再調整の必要はありません。

NOTE

- 調整方法やレンズの各部位置については、レンズの取扱説明書も参照してください。

## 通常のレンズの場合

約3 m

本機にレンズを取り付ける。

レンズケーブルも忘れずに取り付けてください。

レンズの絞りを手動にし、絞りを開放にする。

フランジバック調整用チャートから約3 m離れた距離で、適正な映像出力レベルが得られるように照明を設定する。

映像レベルが高すぎるときは、フィルターやシャッターを使用してください。

F.f（フランジフォーカス）リングの固定ねじをゆるめる。

手動、または電動でズームリングを望遠端の位置にする。

フランジバック調整用チャートを写し、距離リングを回して焦点を合わせる。

ズームリングを広角端の位置にし、F.f（フランジフォーカス）リングを回して焦点を合わせる。

このとき、距離リングは動かさないでください。

望遠と広角の両方の位置で焦点が合うようになるまで、手順5～7の操作を繰り返す。

F.f（フランジフォーカス）リングの固定ねじを、確実に閉める。

NOTE

- レンズによって、F.f（フランジフォーカス）リングはF.b（フランジバック）リングと表示されている場合もあります。

## オートフォーカス対応レンズの場合

オートフォーカス対応レンズの場合、次の手順でズームとフォーカスを自動的に操作して、フランジバックの調整ができます。

約3 m

本機にレンズを取り付ける。

本機の〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にしてから取り付けてください。

レンズケーブルも忘れずに取り付けてください。

レンズの絞りを手動にし、絞りを開放にする。

フランジバック調整用チャートから約3 m離れた距離で、適正な映像出力レベルが得られるように照明を設定する。

調整用チャート周辺に他の被写体を置かないようにしてください。

レンズの〈ZOOM〉スイッチを〈SERVO〉側にする。（電動ズームモード）

本機の設定メニューを変更して、フランジバックを調整する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS ADJ.］→［FB ADJ.］で［EXECUTE］を選択する。

ジョグダイヤルボタンで、［YES］を選択し、ジョグダイヤルボタンを押す。

調整中は、ビューファインダー画面に［ACTIVE...］というメッセージが表示されます。

調整が完了すると、ビューファインダー画面に［FB ADJ. OK!］というメッセージが表示されます。

調整が正しく行われなかった場合は、ビューファインダー画面に［FB ADJ. ERROR!］というメッセージが表示されます。その場合は、被写体や照明の状態を確認し、再度、絞りを開放して調整をやり直してください。

ページトップへ戻る