- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

# 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

本機とAK-HRP200Gを接続した場合、AK-HRP200Gのボタンの動作は、次のとおりです。

#### 肌色ディテールボタン（〈SKINDTL〉）

ボタンの点灯状態により異なります。

- ボタンの点灯時は、本機のメニュー設定値（スキントーンディテールに関する設定）で操作できます。

- ボタンの消灯時は、本機のメニュー設定値にかかわらず、スキントーンディテールの機能が［OFF］になります。

本機を再起動すると、本機のメニュー設定値がAK-HRP200Gに反映されます。

ただし、本機とAK-HRP200Gをシリアル接続しているときは、この機能は動作しません。

#### ユーザーファイル選択ボタン（〈USER1〉～〈USER3〉）

本機のシーンファイルF1～F3を選択できます。F4～F6は選択できません。

ただし、本機とAK-HRP200Gをシリアル接続しているときは、この機能は動作しません。

#### Rフレア/ペデスタルボリューム（〈FLARE/PED R〉）、Bフレア/ペデスタルボリューム（〈FLARE/PED B〉）

フレア調整には対応していません。ペデスタルのみ動作します。

#### 5600 Kボタン（〈5600K〉）、マトリクスボタン（〈MATRIX〉）、ディテールボリューム（〈DTL〉）

機能しません。

#### タリー/コールボタン（〈TALLY/CALL〉）

本機が記録状態のときに点灯します。

#### 調整値表示部（4桁）、NDフィルター/CCフィルター表示選択ボタン（〈ND/CC〉）

NDフィルター、ズーム、フォーカス、オートフォーカス、バリアブルフレームレートには対応していません。

#### キャラクター/メニューボタン（〈CHARA/MENU〉）

ステータスやメニューの表示を切り替えます。

- 短押し（点灯）：本機のSmartUIの［SET03:MON/HDMI SETUP］画面の［CHR］が［ON］になり、ステータスを表示します。

- 長押し（点灯）：本機のSmartUIの［SET03:MON/HDMI SETUP］画面の［CHR］が［ON］になり、メニューを表示します。

- 長押し（消灯）：本機のSmartUIの［SET03:MON/HDMI SETUP］画面の［CHR］が［OFF］になり、メニュー、ステータス表示が消えます。

ページトップへ戻る