- トップページ
- SmartUIの操作
- SmartUIのメニューの一覧
- ［CAMERA］画面

# ［CAMERA］画面

## ［CAM01:STATUS］

カメラ映像関連のステータスを表示します。

1. 色収差補正機能

   色収差補正機能が動作しているかどうかを表示します。

   色収差補正機能対応レンズを装着した場合のみ表示されます。

   ［CAC ACTIVE］

2. フォーカス制御情報

   フォーカス制御情報を表示します。

   オートフォーカス対応レンズを装着している場合のみ表示されます。

   ［MF］、［AF］

   には［99］～［00］が表示されます。合焦距離（焦点が合う被写体までの距離）が短くなるにつれて、数値が下がります。

3. ズーム位置

   ズーム位置を表示します。

   ［Z999］～［Z000］、［Zmm］

4. オートアイリス設定、アイリスF値

   オートアイリスの設定とアイリスF値を表示します。

   ［BACK］、［SPOT］、［F.］、［OPEN］、［CLOSE］、［LENS NC］

5. ホワイトバランス制御モード、色温度

   ホワイトバランス制御のモードと色温度を表示します。

   ［ATW］、［ATW LOCK］、［AWB Ach］、［AWB Bch］、［P3200K］、［P5600K］、［VARK］

6. フレームレート

   フレームレートを表示します。

   ［P］、［60i（50i）］、［PN］

7. シャッター値

   シャッター値を表示します。

   ［1/］、［.d］

8. ゲイン状態

   ゲイン状態を表示します。

   ［−6dB］～［42dB］

## ［CAM02:SCENE FILE］

シーンファイルを切り替えます。

対応ボタン | 設定内容と設定値
--- | ---
〈/REW〉ボタン | ［FILE］ シーンファイルを切り替える番号を選択します。 | ［F1］…［F6］ 工場出荷値：［F1］
〈STOP〉ボタン | ［READ］ 選択したシーンファイルに実動作を変更します。

NOTE

- シーンファイルの切り替えは、記録中やメニューの表示中はできません。

ページトップへ戻る