- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［AUDIO SETUP］

# ［AUDIO SETUP］

音声の入出力に関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［INPUT SETTING］ | ［FRONT MIC POWER］ | フロントマイクのファントム電源の選択をします。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FRONT MIC LVL］ | 〈MIC IN〉端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。マイク接続時のみ有効です。 ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値：［−50dB］
| ［REAR MIC CH1 LVL］ | 〈AUDIO IN CH1/3〉端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。マイク接続時のみ有効です。 ［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値：［−60dB］
| ［REAR MIC CH2 LVL］ | 〈AUDIO IN CH2/4〉端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。マイク接続時のみ有効です。 ［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値：［−60dB］
| ［WIRELESS WARN］ | ワイヤレスマイクレシーバーの受信状態が悪いとき、ワーニングを表示するかどうかを選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［WIRELESS TYPE］ | ワイヤレスマイクレシーバーのタイプを選択します。 ［SINGLE］：1チャンネル式のワイヤレスマイクレシーバーを選択します。 ［DUAL］：2チャンネル式のワイヤレスマイクレシーバーを選択します。 工場出荷値：［SINGLE］
［RECORDING CH SETTING］ | ［FRONT VR CH1］ | 音声チャンネル1に選択された入力信号に対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを有効にするかどうか選択します。 ［FRONT］：［FRONT］が選択されたときのみ有効です。 ［W.L.］：ワイヤレスマイクレシーバーが選択されたときのみ有効です。 ［REAR］：［REAR］が選択されたときのみ有効です。 ［ALL］：どの入力が選択されても有効です。 ［OFF］：どの入力が選択されても無効です。ボリュームを回しても録音レベルは変化しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT VR CH2］ | 音声チャンネル2に選択された入力信号に対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを有効にするかどうか選択します。 ［FRONT］：［FRONT］が選択されたときのみ有効です。 ［W.L.］：ワイヤレスマイクレシーバーが選択されたときのみ有効です。 ［REAR］：［REAR］が選択されたときのみ有効です。 ［ALL］：どの入力が選択されても有効です。 ［OFF］：どの入力が選択されても無効です。ボリュームを回しても録音レベルは変化しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT VR CH3］ | 音声チャンネル3に選択された入力信号に対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを有効にするかどうか選択します。 ［FRONT］：［FRONT］が選択されたときのみ有効です。 ［W.L.］：ワイヤレスマイクレシーバーが選択されたときのみ有効です。 ［REAR］：［REAR］が選択されたときのみ有効です。 ［ALL］：どの入力が選択されても有効です。 ［OFF］：どの入力が選択されても無効です。ボリュームを回しても録音レベルは変化しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT VR CH4］ | 音声チャンネル4に選択された入力信号に対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみを有効にするかどうか選択します。 ［FRONT］：［FRONT］が選択されたときのみ有効です。 ［W.L.］：ワイヤレスマイクレシーバーが選択されたときのみ有効です。 ［REAR］：［REAR］が選択されたときのみ有効です。 ［ALL］：どの入力が選択されても有効です。 ［OFF］：どの入力が選択されても無効です。ボリュームを回しても録音レベルは変化しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH1］ | 音声チャンネル1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH2］ | 音声チャンネル2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH3］ | 音声チャンネル3のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MIC LOWCUT CH4］ | 音声チャンネル4のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH1］ | 音声チャンネル1のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH2］ | 音声チャンネル2のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH3］ | 音声チャンネル3のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［LIMITER CH4］ | 音声チャンネル4のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［HEADROOM］ | ヘッドルーム（基準レベル）を設定します。 ［18dB］、［20dB］ 工場出荷値：［20dB］
［OUTPUT SETTING］ | ［TEST TONE］ | リファレンスレベルに応じた定格レベルの1 kHzトーン信号を出力します。 ［HEADROOM］の設定に応じて基準レベルは変わります。 ［NORMAL］ ：〈OUTPUT〉/ 〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈BARS〉に切り替え、SmartUI の［AUD02:INPUT］画面の［IN］項目で、音声チャンネル1 の設定を［FRONT］に設定した場合、CH1 /CH2 /CH3 /CH4にテストトーンを出力します。 ［ALWAYS］：〈OUTPUT〉/ 〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈BARS〉に切り替えたとき、常にCH1 /CH2 /CH3 /CH4にテストトーンを出力します。 ［CHSEL］：〈OUTPUT〉/ 〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈BARS〉に切り替えたとき、SmartUIの［AUD02:INPUT］画面の［IN］項目が［FRONT］に設定されているチャンネルにテストトーンを出力します。（CH3 /CH4 には出力しません） ［OFF］： テストトーンは出力しません。 工場出荷値：［NORMAL］

ページトップへ戻る