- トップページ
- 準備
- 〈DC OUT〉端子と外部録画スタート/ストップスイッチの接続

# 〈DC OUT〉端子と外部録画スタート/ストップスイッチの接続

本機の〈DC OUT〉端子からは、1.5 Aの電流を取り出すことができます。

この端子に外部スイッチを接続すると、録画スタート/ストップを制御できます。

また、LEDを接続すると、タリーランプとして使用できます。クレーン上にカメラを配置しての撮影時などに便利です。

（参考接続例）

ケーブル側コネクター

HR10A-7R-4SC（73）

ヒロセ電機

LED

抵抗

録画

スタート/ストップ

〈DC OUT〉端子

1. GND

2. TALLY OUT

   本機側は、オープンコレクター出力

   タリーランプ点灯中：ローインピーダンス

   タリーランプ消灯中：ハイインピーダンス

3. 録画スタート/ストップスイッチ

   本機の〈REC〉ボタンやレンズの〈VTR〉ボタンと並列に接続されます。

4. +12 V

NOTE

- 外部機器を接続する場合、極性を十分にご確認のうえ、接続してください。故障の原因になります。

ページトップへ戻る