- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［MAINTENANCE］

# ［MAINTENANCE］

本機の保守点検を行う項目です。本機搭載ファームウェアのアップデートを行うときに使用します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［UPDATE］ | 本機のファームウェアのアップデートを行います。（SDメモリーカードに専用のアップデートファイルがあるときのみ有効です）
［LENS ADJ.］ | ［F2.8 ADJ.］ | ［ON］になっているときのみアイリスをF2.8にします。（レンズ側でF2.8になるよう調整します） ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［F16 ADJ.］ | ［ON］になっているときのみアイリスをF16にします。（レンズ側でF16になるよう調整します） ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FB ADJ.］ | フランジバックの調整をします。 オートフォーカス対応レンズを装着時のみ調整できます。
［WHITE SHADING］ | ［SHADING SELECT］ | ホワイトシェーディングデータを設定します。 ［L1:LENS1］、［L2:LENS2］、［L3:LENS3］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［NAME EDIT］ | ホワイトシェーディングデータのタイトルを編集します。（最大6文字）
| ［EXECUTE］ | ［SHADING SELECT］で選択しているデータにホワイトシェーディング補正パラメーターを設定します。（［OFF］を選択している場合は設定できません）
［CAC ADJ.］ | ［CAC CONTROL］ | 色収差補正（CAC）の有効/無効を切り替えます。 ［ON］：色収差補正を行います。 ［OFF］：色収差補正を行いません。 工場出荷値：［ON］
| ［LIST/DELETE］ | カメラの内部メモリーに記憶されたCACファイルの一覧を確認したり、CACファイルの一覧から選択された番号のファイルを削除したりします。 ［No1］…［No32］ 工場出荷値：［No1］

ページトップへ戻る