- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［DISPLAY SETUP］

# ［DISPLAY SETUP］

ビューファインダー上に表示する内容に関する設定をします。

このメニューの項目は、サムネール画面が表示されている場合は設定できません。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ZEBRA1 DETECT］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［70%］
［ZEBRA2 DETECT］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［85%］
［ZEBRA2］ | ゼブラパターン2の入/切、およびタイプを選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 工場出荷値：［SPOT］
［CENTER MARK］ | センターマークの切り替えを行います。 ［1］：+（大） ［2］：中空き（大） ［3］：+（小） ［4］：中空き（小） ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［1］
［SAFETY MARK］ | セーフティーゾーンマーカーの枠の種類を選択します。 ［1］：ボックス ［2］：コーナー枠 ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［2］
［SAFETY AREA］ | セーフティーゾーンマーカーの大きさを設定します。 縦と横の比率は一定のまま、1%ずつ設定できます。 ［80%］…［100%］ 工場出荷値：［90%］
［FRAME MARK］ | フレームマーカーの有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［FRAME SIG］ | フレームマーカーの画角を設定します。 ［4:3］、［13:9］、［14:9］、［1.85:1］、［2.35:1］ 工場出荷値：［4:3］
［FRAME LVL］ | フレームマーカーの外側のレベル設定をします。 ［0］…［15］ 工場出荷値：［15］
［LEVEL GAUGE］ | 水準器の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［FOCUS BAR］ | フォーカスの度合いを表すフォーカスバーの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［ZOOM/FOCUS］ | シリアルレンズを接続している場合、ズーム値とフォーカス値の単位表示を切り替えます。 ［NUMBER］：ズームは［000］から［999］、フォーカスは［0］から［99］のポジション値を表示します。 ［mm/feet］：ズームをミリメートル、フォーカスをフィート単位で表示します。 ［mm/m］：ズームをミリメートル、フォーカスをメートル単位で表示します。 ［OFF］：ズーム、フォーカスとも表示しません。 工場出荷値：［NUMBER］
［LEVEL METER］ | オーディオレベルメーターの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［DATE/TIME］ | 日付と時間の表示を設定します。 ［TIME］：時、分、秒を表示します。 ［DATE］：年、月、日を表示します。 ［TIME&DATE］：時、分、秒と年、月、日とを表示します。 ［OFF］：表示しません。 工場出荷値：［OFF］
［REC COUNTER］ | 記録時のカウンターの動作を設定します。 ［TOTAL］：〈RESET〉ボタンでリセットするまで積算してカウントを続けます。 ［CLIP］：記録開始時にカウント値をクリアし、撮影単位の時間をカウントします。 工場出荷値：［TOTAL］
［P2CARD REMAIN］ | P2カードの記録残量の表示［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［BATTERY］ | バッテリー残量表示の［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［REC DURING UPLOAD］ | レックデュアリングアップロード状態表示の［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［STREAMING］ | ストリーミング映像の配信状況を示す状態表示の［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［OTHER DISPLAY］ | その他の情報表示を設定します。 ［PARTIAL］：一部の情報を表示します。 ［ALL］：全ての情報を表示します。 ［USER］：［DISPLAY SETTING］で設定した情報を表示します。 工場出荷値：［PARTIAL］
［DISPLAY SETTING］ | ［IRIS］ | F値、オートアイリス制御状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［GAIN］ | ゲイン値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SHUTTER］ | シャッタースピードの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［WHITE BALANCE］ | 〈WHITE BAL〉スイッチポジションの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［ND］ | NDフィルターの設定値の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［EXTENDER］ | レンズエクステンダー表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［Y GET］ | Y GETの輝度の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［D.ZOOM］ | デジタルズーム表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SCENE FILE］ | シーンファイル名の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［CAC］ | 色収差補正機能が動作しているときに表示するかどうかを切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［DRS］ | ダイナミックレンジストレッチャー機能が動作しているときに表示するかどうかを切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FBC］ | フラッシュバンド補正機能が動作しているときに表示するかどうかを切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SHOOTING MODE］ | 高感度モードの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PB MODE］ | 再生の動作状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［SYSTEM MODE］ | システムモードの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REC FORMAT］ | 記録フォーマット表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FRAME RATE］ | フレームレートの表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［ASPECT］ | レターボックス記録表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［ONE CLIP REC］ | ワンクリップレックモードの状態の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［REC MODE］ | サイマル記録モード表示の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［PROXY］ | プロキシー情報の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［GPS］ | 外部機器からの位置情報取得設定の表示/非表示を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［EVF DETAIL］ | フォーカスを合わせやすくするために、ビューファインダー映像の輪郭を強調します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［EVF PEAK LEVEL］ | ビューファインダーのピーキングレベルを調整します。 ［−7］…［7］ 工場出荷値：［0］
［EVF PEAK FREQ］ | ビューファインダーのピーキング周波数を調整します。 ［HIGH］、［LOW］ 工場出荷値：［LOW］
［EVF TYPE］ | 接続するビューファインダーのタイプを選択します。 ［COLOR］：カラービューファインダーを接続します。（AG-CVF10G、AG-CVF15G） ［B/W］：白黒ビューファインダーを接続します。 工場出荷値：［COLOR］
［EVF COLOR］ | ビューファインダーの映像をカラーで表示するか、白黒で表示するかを選択します。 ［ON］：カラーで表示します。 ［OFF］：白黒で表示します。 工場出荷値：［ON］

ページトップへ戻る