- 顶部
- 网络连接
- 连续播放功能
- 从应用程序软件操作开始连续播放

# 从应用程序软件操作开始连续播放

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始触发］ → ［接收器］。

使用应用程序软件指定摄像机的IP地址和路径，如下所示，然后开始连续播放。

rtsp://（IP地址）/stream

注意

- 从应用软件操作停止连续播放。

- 当从应用软件操作开始连续播放时，只有RTSP是可用的。

- 有关从应用软件操作开始连续播放的详情，请参阅每个应用软件的手册。

- 当执行诸如显示缩略图屏幕或在摄像机上播放剪辑等操作时，停止连续播放。

- 连续播放时当设置日期/时间时连续播放可能停止。

- 如果场景文件中存在禁用VFR和其他连续播放功能的设置，则连续播放将由于场景文件的更改而终止。

- 请谨慎操作，因为连续播放图像可能会无意释放，具体取决于要流传输的系统环境和所使用服务的设置。

## 多播连续播放

使用多播功能时，一个视频流可通过支持的路由器分发到多个接收器。

选择［网络］菜单→ ［视频流］ → ［开始触发］ → ［接收器（组播）］。

选择［网络］菜单→ ［视频流］，并指定［组播地址］和［组播端口］。

- 在以下范围内设置［组播地址］。

  IPv4：224.0.1.0至239.255.255.254

  IPv6：多播地址以开头 FF

- 在1024至50000的范围内设置［组播端口］。

指定摄像机地址，并使用应用程序软件开始连续播放。

注意

- 多播不能在摄像机上操作开始连续播放。

- 根据接收连续播放的设备和连接的路由器的规格，可能无法保证视频图像的质量。通过多播连续播放时，请与所用网络的管理员联系并准备适当的通信环境。

- 当接收将在安装了多个LAN卡的电脑上显示的多播映像时，禁用不使用的LAN卡。

页面顶部