- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 右侧

# 右侧

1. 聚焦环

   当〈FOCUS〉开关设为〈M〉时手动对焦。

2. 变焦环

   手动调整镜头光圈。

3. 镜头盖切换杆

   打开/闭合镜头盖。

4. 光圈调节环

   采用〈IRIS〉按钮设置手动光圈时，手动调节镜头光圈。

5. 屈光度调节杆

   调节屈光度，以确保能看到清晰的寻像器画面。

6. 内置扬声器

   播放期间输出音频。

   当耳机连接到耳机端子时，内置扬声器不输出音频。

7. 耳机端子

   连接音频监听耳机。

8. 〈GAIN〉开关

   根据当前拍摄所处照明条件切换屏幕亮度。

9. 〈WHITE BAL〉开关

   选择白平衡调节方法。

   - 〈PRST〉：将白平衡调节到预设值。每按一次〈AWB〉按钮，在［3200K］、［5600K］和［可变］之间切换。

   - 〈A〉/〈B〉：使用存储的白平衡调节数值时选择。

10. 〈SHUTTER〉按钮

    切换快门模式。

11. 〈MENU〉按钮

    显示菜单。显示菜单时，按〈MENU〉按钮关闭菜单。

    在显示缩略图时按此按钮可显示缩略图菜单的操作画面，并可删除剪辑。

12. 多拨盘

    显示菜单时移动、选择和设置菜单。

    使用多拨盘可操作缩略图，选择多种手动功能，并选择/设置各种操作图标。

13. 〈EXIT〉按钮

    显示菜单时返回上一级。在未确认设置值的情况下按〈EXIT〉按钮将不会反映设置中的修改。

14. 〈DISP/MODE CHK〉按钮

    显示/隐藏除计时器、时间戳、斑马纹和标记之外的信息。

    按住此案例显示关于各种拍摄功能设置的信息以及分配给USER按钮的功能列表等信息。每按一次该按钮，将依次切换信息页面。

15. 〈AUTO/MANUAL〉开关

    选择拍摄时调节对焦、增益、光圈、白平衡和快门速度的方法。您可在［摄像机］菜单→ ［自动开关］中设置要分配到〈AUTO〉的功能。

    〈AUTO〉：自动调整。（自动模式）

    〈MANU〉：手动调整。（手动模式）

16. 〈SLOT SEL〉按钮/〈USER 5〉按钮

    选择记录或播放位置的卡插槽。

    此按钮也用作USER按钮（USER5）。

17. 尾TALLY指示灯

    记录开始时亮起。电池电量变低时闪烁。

    可在菜单中设置指示灯是否亮起。

18. 〈ND FILTER〉开关

    选择适合被摄体亮度的ND滤镜。

    〈CLR〉：不使用ND滤镜。

    〈1/4〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/4。

    〈1/16〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/16。

    〈1/64〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/64。

19. 〈IRIS〉按钮

    选择镜头光圈调节方法。

20. 〈FOCUS〉开关

    选择对焦功能。

    〈A〉：更改为自动对焦模式。自动对焦模式自动调整对焦。

    〈M〉：更改为手动对焦模式。手动控制聚焦环调整对焦。

    〈〉：在焦距调整到无限远时更改为手动对焦模式。

    〈FOCUS〉开关是弹簧式开关。即使推向〈〉侧，开关也会回到〈M〉位置。

21. 〈PUSH AUTO〉按钮

    在手动对焦模式期间按此按钮进行自动对焦。

22. 〈FOCUS ASSIST〉按钮

    启用/禁用对焦辅助功能，在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［对焦辅助］ → ［对焦辅助开关］中设置此功能。

23. 〈O.I.S.〉/〈USER 1〉按钮

    启用/禁用光学影像稳定器功能。

    此按钮也用作USER按钮（USER1）。

24. 〈ZEBRA〉/〈USER 2〉按钮

    显示/隐藏斑马纹。

    此按钮也用作USER按钮（USER2）。

25. 〈WFM〉/〈USER 3〉按钮

    在LCD液晶屏上显示/隐藏波形监视器。

    此按钮也用作USER按钮（USER3）。

26. 〈A.IRIS.LEVEL〉/〈USER 4〉按钮

    启用/禁用自动光圈等级功能。

    在［场景文件］菜单→ ［自动光圈电平］中设置自动光圈等级的目标值。

    此按钮也用作USER按钮（USER4）。

27. 〈INPUT1〉开关

    切换连接到〈AUDIO INPUT 1〉端子的音频输入信号。

    〈LINE〉：在通过线路输入连接音频设备时选择。

    〈MIC〉：在连接外部麦克风时选择。

    〈+48V〉：在连接外部麦克风且该麦克风需要供电时选择。

28. 〈INPUT2〉开关

    切换连接到〈AUDIO INPUT 2〉端子的音频输入信号。

    〈LINE〉：在通过线路输入连接音频设备时选择。

    〈MIC〉：在连接外部麦克风时选择。

    〈+48V〉：在连接外部麦克风且该麦克风需要供电时选择。

29. 〈AUDIO LEVEL CH1〉拨盘

    调整声道1的记录电平。

30. 〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘

    调整声道2的记录电平。

31. 〈CH1 SELECT〉开关

    选择要记录到声道1的音频。

    〈INT（L）〉：记录内置麦克风的左侧音频。

    〈INPUT1〉：记录来自〈AUDIO INPUT 1〉端子的输入信号。

    〈INPUT2〉：记录来自〈AUDIO INPUT 2〉端子的输入信号。

32. 〈CH2 SELECT〉开关

    选择要记录到声道2的音频。

    〈INT（R）〉：记录内置麦克风的右侧音频。

    〈INPUT1〉：记录来自〈AUDIO INPUT 1〉端子的输入信号。

    〈INPUT2〉：记录来自〈AUDIO INPUT 2〉端子的输入信号。

页面顶部