- 顶部
- 准备
- 准备存储卡
- 插入/取出存储卡

# 插入/取出存储卡

## 插入存储卡

始终应当在摄像机中格式化摄像机使用的存储卡。（格式化存储卡）

- 格式化存储卡将擦除所有不能恢复的记录数据。

卡1读写指示灯

卡插槽1

卡插槽盖

卡插槽2

卡2读写指示灯

打开卡插槽盖。

将存储卡插入卡插槽。

- 卡插槽1和卡插槽2分别可以插入一个存储卡。

- 使标签面向左侧，径直插入，直到发出咔嗒一声。

  插入存储卡时，不要强制或过度用力。

关闭卡插槽盖。

## 取出存储卡

打开卡插槽盖。

- 确认卡读写指示灯未呈橙色闪烁。

- 当卡读写指示灯呈橙色闪烁时，表示正在写入/读取数据，因此请勿取出存储卡。

将存储卡进一步按入摄像机，然后松开。

- 当存储卡从卡插槽中释放时，将其直接拔出。

关闭卡插槽盖。

## 使用或存放期间的注意事项

- 请勿触摸存储卡后部的端子部分。

- 避免高温和高湿度。

- 避免水滴。

- 避免带电。

使用或存放存储卡时，保持卡插入摄像机并关闭卡插槽盖的状态。

页面顶部