- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［记录设置］菜单

# ［记录设置］菜单

设置记录功能的各个项目。

## ［媒体格式化］

格式化指定卡插槽中的存储卡。作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前务必确认数据。

可选择的项目如下。

- ［卡槽1］、［卡槽2］

## ［片段名称］

### ［摄像机机号］

设置将记录MOV格式文件名中使用的CAM INDEX。设置一个大写字母字符。用作存储卡卷标中保存的一个值。

可设置的项目如下。

- ［A］…［Z］

（出厂设置： ［A］）

### ［下一卡号］

设置将记录MOV格式文件名中使用的CARD COUNT。在下列情况下，［下一卡号］的设置值与［摄像机机号］的设置值一起保存在存储卡的卷标中，作为CARD COUNT。此外，保存后设置值将增加一。（［001］在［999］后返回）

- 格式化存储卡时

- 当记录到存储卡时，CARD COUNT未存储在卷标中

可设置的项目如下。

- ［001］…［999］

（出厂设置： ［001］）

## ［文件拆分］

选择以P2格式记录的文件的分割方法。

可选择的项目如下。

- ［单个文件］、［分割］

（出厂设置： ［分割］）

注意

- 使用32 GB或更小的microP2卡时，不论选择什么项目，将每4 GB大小分割一次。

- 通过选择［单个文件］记录的4 GB或更大的剪辑不能复制到32 GB或更小的microP2卡上。

- 当记录格式为AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50时，设置固定为［分割］。

## ［双卡槽功能］

设置使用两张存储卡的记录功能。

［关］ | 不设置。
［不间断记录］ | 设为接续记录。
［同时记录］ | 设为同时记录。
［后台记录］ | 设为背景记录。

（出厂设置： ［不间断记录］）

注意

- 有关设置的组合和限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

## ［预记录］

设置是否进行预记录。

根据［系统］菜单→ ［记录格式］的设置，预记录时间会有所不同。

［开］ | 进行预记录。 预记录时间如下。 当［文件格式］设置为［P2］：约3秒 当［文件格式］设置为［MOV］，［记录格式］设置为［2160-29.97p/422ALL-I 400M］、［2160-25.00p/422ALL-I 400M］或［2160-23.98p/422ALL-I 400M］：约3秒 当［文件格式］设置为［MOV］，［记录格式］设置为［2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-59.94p/420LongGOP 150M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M］、［2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M］、［2160-50.00p/420LongGOP 150M］、［2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-29.97p/422LongGOP 150M］、［2160-29.97p/420LongGOP 100M］、［2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-25.00p/422LongGOP 150M］、［2160-25.00p/420LongGOP100M］、［2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M］、［2160-23.98p/422LongGOP 150M］或［2160-23.98p/420LongGOP 100M］：约5秒 当设成除以上情况之外：约10秒
［关］ | 不进行预记录。

（出厂设置： ［关］）

注意

- 有关设置的组合和限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

## ［记录功能］

### ［记录模式］

选择记录模式。

［标准］ | 进行标准记录。
［间隔记录］ | 进行间隔记录。（按照设定的时间间隔重复进行逐帧记录的功能。）

（出厂设置： ［标准］）

注意

- 有关设置的组合和限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

### ［记录模式保持］

选择是否保留［记录模式］设置。

［开］ | 保留设置。
［关］ | 不保留设置。下次开机时始终为［标准］。

（出厂设置： ［关］）

### ［间隔时间］

设置间隔记录的间隔时长。

可设置的项目如下。

- ［1秒］、［2秒］、［5秒］、［10秒］、［30秒］、［1分］、［5分］、［10分］

（出厂设置： ［5分］）

## ［TC/UB］

### ［TC预设］

设置要记录的时间码的默认值。

小时 | ［00］…［23］
分 | ［00］…［59］
秒 | ［00］…［59］
帧 | ［00］ … ［23］（设定［23.98p］时） ［00］ … ［24］（设定［50.00i］、［50.00p］或［25.00p］时） ［00］ … ［29］（设定［59.94i］、［59.94p］或［29.97p］时）

（出厂设置： ［00］）（各个项目）

### ［UB预设］

设置用户比特。

仅在［TC/UB］的［UB模式］中选择［用户］时启用。

可在以下范围内设置各位数。

- ［00］…［FF］

（出厂设置： ［00］）

### ［自由/记录运行］

设置时间码发生器推进的操作模式。

［自由运行］ | 无论操作模式如何，均推进。
［记录运行］ | 仅在记录期间推进。

（出厂设置： ［记录运行］）

注意

- 当［场景文件］菜单→ ［变帧率］ →设为［开］时，设置固定为［记录运行］。

- 当［系统］菜单→ ［超级慢动作］ →设为［开］时，设置固定为［记录运行］。

- 当设为［记录设置］菜单→ ［预记录］ → ［开］时，设置固定为［自由运行］。

- 当设为［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］ → ［后台记录］时，设置固定为［自由运行］。

- 当设为［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］ → ［间隔记录］时，设置固定为［记录运行］。

### ［DF/NDF］

设置时间码发生器的计数方法。

仅在［系统］菜单→［记录格式］的记录帧频设置为59.94i/59.94p/29.97p时，启用此功能。

［DF］ | 使用丢帧模式。
［NDF］ | 使用非丢帧模式。

（出厂设置： ［DF］）

注意

- 当［记录设置］菜单→ ［记录功能］ → ［记录模式］ →［间隔记录］设置后，设置固定为［NDF］。

### ［UB模式］

选择用户比特模式。在剪辑中记录用户比特信息。也可将其输出为SDI信号的LTC UB、VITC UB。

［帧频］ | 选择摄像机的图像信息（如帧频等）。
［用户］ | 选择［UB预设］中设置的用户比特。
［时间］ | 选择本地时间。（小时、分钟和秒钟）
［日期］ | 选择本地日期和时间。（年、月、日、小时）
［TC］ | 记录时间码值作为用户比特。
［片段名称］ | 记录CAM INDEX（一个字符）和CARD COUNT（三位数字）均转换为ASCII字符代码的值。 仅在设定［系统］菜单→ ［文件格式］ → ［MOV］后，启用此功能。

（出厂设置： ［用户］）

### ［TC输入/输出选择］

设置〈TC IN/OUT〉端子的输入/输出。

［TC输入］ | 设为时间码输入。
［TC输出］ | 设为时间码输出。

（出厂设置： ［TC输入］）

### ［TC输出参考］

设置从〈TC IN/OUT〉端子输出的时间码的输出延迟。

［正在记录］ | 输出记录时间码时无延迟。当两台摄像机进行同时记录（本机时间码为“主”）时，使用该功能。
［SDI输出］ | 与〈SDI OUT〉端子的输出图像保持一致。不从〈SDI OUT〉端子输出视频时，输出无延迟。

（出厂设置： ［正在记录］）

## ［记录计数器］

设置记录的计数器工作状态。

［合计］ | 进行连续计数，直至使用〈RESET〉按钮重置。
［片段］ | 在开始记录时清除计数值，然后每次记录计入一次。

（出厂设置： ［合计］）

## ［时间标记］

选择是否在拍摄的视频上叠加日期和时间。年、月和日的显示遵循［日期格式］设置。

［关］ | 不叠加日期和时间。
［日期］ | 仅叠加日期。
［时间］ | 仅叠加时间。
［日期和时间］ | 叠加日期和时间。

（出厂设置： ［关］）

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

页面顶部