- 顶部
- 拍摄
- 图像质量调整
- 彩色校正功能

# 彩色校正功能

此功能可设置色彩饱和度和相位。这些设置分别影响视频的16个相位。它可以设置为个别颜色色调。

（将操作的轴）

#### 常规设置

在出厂设置下使用摄像机。

#### 高级设置

［R］（［相位］）/［R-R-Mg］（［相位］）/［R-Mg］（［相位］）/［Mg］（［相位］）/［Mg-B］（［相位］）/［B］（［相位］）/［B-Cy］（［相位］）/［Cy］（［相位］）/［Cy-G］（［相位］）/［G］（［相位］）/［G-Yl］（［相位］）/［G-Yl-Yl］（［相位］）/［Yl］（［相位］）/［Yl-Yl-R］（［相位］）/［Yl-R］（［相位］）/［Yl-R-R］（［相位］）：更改相位。+顺时针旋转，−逆时针旋转。

［R］（［饱和度］）/［R-R-Mg］（［饱和度］）/［R-Mg］（［饱和度］）/［Mg］（［饱和度］）/［Mg-B］（［饱和度］）/［B］（［饱和度］）/［B-Cy］（［饱和度］）/［Cy］（［饱和度］）/［Cy-G］（［饱和度］）/［G］（［饱和度］）/［G-Yl］（［饱和度］）/［G-Yl-Yl］（［饱和度］）/［Yl］（［饱和度］）/［Yl-Yl-R］（［饱和度］）/［Yl-R］（［饱和度］）/［Yl-R-R］（［饱和度］）：更改饱和度。

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置彩色校正功能。

页面顶部