- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 斑马纹显示

# 斑马纹显示

摄像机可在LCD液晶屏的输出图像中显示两种类型的斑马纹。

选择［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［斑马纹］ → ［开］。

- 选择［斑马纹5秒辅助］。当按［斑马纹］分配的USER按钮或触摸USER按钮图标时，斑马纹显示大约5秒。

- 出厂设置： ［关］

## 设置检测电平

设置［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］中的各项。

项目 | 设置描述
--- | ---
［斑马纹1检测］ | 设置斑马纹1的检测电平。 ［0%］…［109%］ （出厂设置： ［80%］）
［斑马纹2检测］ | 设置斑马纹2的检测电平。 ［0%］…［109%］ （出厂设置： ［100%］）
［斑马纹2］ | 启用/禁用斑马纹2并选择［点］。 ［开］、［点］、［关］ （出厂设置： ［关］）

#### 显示斑马纹区域

根据［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］设置，斑马纹的显示区域会有所不同。

在［斑马纹2］选择［点］后，在斑马纹中显示对应［斑马纹1检测］设置值到［斑马纹2检测］设置值的区域。

［斑马纹2］

［开］

［关］

［点］

［109%］

［斑马纹2检测］

［斑马纹1检测］

［0%］

注意

- 斑马纹无法记录。

- 显示色条期间，将不显示斑马纹。

- 选择［场景文件］菜单→ ［伽马模式选择］ → ［HLG］时，不显示斑马纹。

- 选择［系统］菜单→ ［色彩设置］ → ［V-Log］时，不显示斑马纹。

页面顶部