- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［场景文件］菜单

# ［场景文件］菜单

设置摄像机视频的详细画质调整。

显示缩略图画面时不能设置此菜单。

如需了解出厂设置，请参阅“场景文件的出厂设置值”。

## ［文件选择］

选择场景文件（1至6）。

可设置的项目如下。

- ［F1:］、［F2:FLUO.］、［F3:SPARK］、［F4:B.STR］、［F5:CINE］、［F6:HLG］

## ［名称编辑］

编辑场景文件菜单中选定的场景文件的名称。（最多八个字符）

## ［读取/保存/初始化］

载入/保存/初始化分配给当前场景文件编号（1至6之间的任意数值）的场景文件的设置值。

［读取］ | 选择和读取在摄像机内存中保存的场景文件。
［保存］ | 通过指定标题和文件编号，将当前设置值作为场景文件保存在摄像机内存中。
［初始化］ | 将选定的场景文件（1至6）初始化为出厂设置。

## ［变帧率］

设置可变帧频（VFR）的允许和禁止内容。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

## ［帧频］

切换［变帧率］为［开］时的拍摄间隔和曝光时间。

可设置的项目如下。

- 当设定为［系统］菜单→ ［频率］ → ［59.94Hz］时

  - ［60fps］、［54fps］、［48fps］、［44fps］、［40fps］、［36fps］、［34fps］、［32fps］、［30fps］、［28fps］、［27fps］、［26fps］、［25fps］、［24fps］、［22fps］、［21fps］、［20fps］、［18fps］、［15fps］、［12fps］、［9fps］、［6fps］、［4fps］、［2fps］、［1fps］

- 当设定为［系统］菜单→ ［频率］ → ［50.00Hz］时

  - ［50fps］、［48fps］、［45fps］、［42fps］、［37fps］、［34fps］、［32fps］、［30fps］、［28fps］、［27fps］、［26fps］、［25fps］、［24fps］、［23fps］、［22fps］、［21fps］、［20fps］、［18fps］、［15fps］、［12fps］、［9fps］、［6fps］、［4fps］、［2fps］、［1fps］

## ［同步扫描类型］

切换同步扫描显示设置。

［秒］ | 显示时间。
［度］ | 显示快门光圈角度。

## ［同步扫描］

显示拍摄电视视频等时使用的同步扫描快门的速度。

可设置的项目如下。

- 当［同步扫描类型］设为［秒］，且设定为［系统］菜单→ ［频率］ → ［59.94Hz］时

  - 59.94i/59.94p模式：［1/60.0］ … ［1/7200］

  - 29.97p 模式： ［1/30.0］…［1/7200］

  - 23.98p 模式： ［1/24.0］…［1/7200］

- 当［同步扫描类型］设为［秒］，且设定为［系统］菜单→ ［频率］ → ［50.00Hz］时

  - 50i/50p模式：［1/50.0］…［1/7200］

  - 25p 模式： ［1/25.0］…［1/7200］

- 当［同步扫描类型］设为［度］时

  - ［3.0d］…［360.0d］

## ［主细节］

设置整部分的细节效果水平。

可设置的项目如下。

- ［−31］…［31］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［细节去核］

设置不足以激活细节效果的信号电平（包括噪音）。

可设置的项目如下。

- ［0］…［60］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［细节设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［细节］

设置细节功能的［开］/［关］。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

### ［垂直细节电平］

设置垂直方向上的细节电平密度。

可设置的项目如下。

- ［−7］…［7］

### ［细节频率］

设置细节的厚度。

可设置的项目如下。

- ［−7］…［7］

### ［电平提升］

强调亮度信号的细节时，较暗区域的细节将被压缩。

如果［电平提升］的设定值较大，可以压缩更多亮区的细节。

可设置的项目如下。

- ［−7］…［7］

### ［拐点以上细节电平］

设置高亮度区域的细节电平（高亮区）。

可设置的项目如下。

- ［0］…［5］

### ［细节增益（+）］

设置加向的细节电平（以便更亮）。

可设置的项目如下。

- ［−31］…［31］

### ［细节增益（−）］

设置减向的细节电平（以便更暗）。

可设置的项目如下。

- ［−31］…［31］

## ［皮肤色调细节A］

选择显示皮肤色调细节的皮肤色调表。

用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示皮肤色调细节拍摄更加光滑的皮肤色调。

您只能使用［皮肤色调细节A］或使用［皮肤色调细节A］和［皮肤色调细节B］的组合或［皮肤色调细节A］和［皮肤色调细节C］的组合。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［皮肤色调细节B］

选择显示皮肤色调细节的皮肤色调表。

用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示皮肤色调细节拍摄更加光滑的皮肤色调。

您只能使用［皮肤色调细节B］或使用［皮肤色调细节B］和［皮肤色调细节A］的组合或［皮肤色调细节B］和［皮肤色调细节C］的组合。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［皮肤色调细节C］

选择显示皮肤色调细节的皮肤色调表。

用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示皮肤色调细节拍摄更加光滑的皮肤色调。

您只能使用［皮肤色调细节C］或使用［皮肤色调细节C］和［皮肤色调细节A］的组合或［皮肤色调细节C］和［皮肤色调细节B］的组合。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［皮肤色调细节斑马纹］

用于设置在寻像器画面的皮肤色调区域中显示斑马纹。

当此项设置为［开］且［皮肤色调细节A］/［皮肤色调细节B］/［皮肤色调细节C］激活时显示斑马纹。

斑马纹显示在［皮肤色调细节设置］中的选定区域。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［皮肤色调细节设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［肤色检测表］

选择显示皮肤色调细节的被摄物的皮肤色调表。

可设置的项目如下。

- ［A］、［B］、［C］

### ［肤色细节效果］

设置皮肤色调细节的有效电平。

可设置的项目如下。

- ［0］…［31］

### ［I CENTER］

设置上I轴的中心位置（设置应用皮肤色调的区域）。

可设置的项目如下。

- ［0］…［255］

### ［I WIDTH］

设置显示对焦［I CENTER］的上I轴皮肤色调的区域的宽度。

可设置的项目如下。

- ［1］…［3］

### ［Q WIDTH］

设置显示对焦［I CENTER］的上Q轴皮肤色调的区域的宽度。

可设置的项目如下。

- ［1］…［3］

### ［Q PHASE］

设置应用Q轴相关皮肤色调的区域的宽度。

可设置的项目如下。

- ［−128］…［127］

## ［RB增益控制设置］

### ［R增益AWB预设］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉时设置Rch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［B增益AWB预设］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉时设置Bch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［R增益AWB A］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉时设置Rch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［B增益AWB A］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉时设置Bch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［R增益AWB B］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉时设置Rch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［B增益AWB B］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉时设置Bch增益。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

### ［AWB A增益偏移］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉时设置Rch增益和Bch增益，并执行自动白平衡。

［开］ | 保持［R增益AWB A］和［B增益AWB A］内设定的值。
［关］ | 将Rch增益值和Bch增益值设为［0］。

### ［AWB B增益偏移］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉时设置Rch增益和Bch增益，并执行自动白平衡。

［开］ | 保持［R增益AWB B］和［B增益AWB B］内设定的值。
［关］ | 将Rch增益值和Bch增益值设为［0］。

## ［色温Ach设置］

### ［色温］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示色温。

此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch和Bch的输出平衡更改色温。

可设置的项目如下。

- ［2000K］…［15000K］

### ［R增益］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示Rch的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Rch的输出更改Rch轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

### ［B增益］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示Bch的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Bch的输出更改Bch轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

### ［G轴］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示G轴的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Rch和Bch的输出更改G轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

## ［色温Bch设置］

### ［色温］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示色温。

此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch和Bch的输出平衡更改色温。

可设置的项目如下。

- ［2000K］…［15000K］

### ［R增益］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示Rch的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Rch的输出更改Rch轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

### ［B增益］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示Bch的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Bch的输出更改Bch轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

### ［G轴］

当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置且自动白平衡功能运行或被预设时显示G轴的输出。

在自动白平衡功能工作时，也可通过改变Rch和Bch的输出更改G轴上的颜色。

可设置的项目如下。

- ［−400］…［400］

## ［色度电平］

设置PR和PB信号的色度电平。

可设置的项目如下。

- ［−99%］…［99%］、［关］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［色度相位］

精细调整PR信号和PB信号的色度相位。

可设置的项目如下。

- ［−31］…［31］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［矩阵］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［矩阵类型］

选择矩阵表以显示拍摄颜色。

［正常1］ | 显示适于室外拍摄或卤素灯下拍摄的颜色。
［正常2］ | 显示比［正常1］更生动的色彩。
［荧光］ | 显示适于在室内荧光灯下拍摄的颜色。
［影院式］ | 显示适于拍摄电影录像的颜色。

### ［自适应性矩阵］

启用/禁用根据拍摄条件控制线性矩阵的功能。

如果将［自适应性矩阵］功能分配给USER按钮，按USER按钮可切换［开］/［关］。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

## ［矩阵设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［R-G］

调整线性矩阵。（红色-绿色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R-B］

调整线性矩阵。（红色-蓝色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-R］

调整线性矩阵。（绿色-红色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-B］

调整线性矩阵。（绿色-蓝色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B-R］

调整线性矩阵。（蓝色-红色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B-G］

调整线性矩阵。（蓝色-绿色）

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

## ［颜色校正］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［R］（［饱和度］）

校正红色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R］（［相位］）

校正红色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R-R-Mg］（［饱和度］）

校正红色和“红色至品红色”之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R-R-Mg］（［相位］）

校正红色和“红色至品红色”之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R-Mg］（［饱和度］）

校正红色和品红色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［R-Mg］（［相位］）

校正红色和品红色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Mg］（［饱和度］）

校正品红色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Mg］（［相位］）

校正品红色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Mg-B］（［饱和度］）

校正品红色和蓝色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Mg-B］（［相位］）

校正品红色和蓝色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B］（［饱和度］）

校正蓝色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B］（［相位］）

校正蓝色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B-Cy］（［饱和度］）

校正蓝色和青色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［B-Cy］（［相位］）

校正蓝色和青色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Cy］（［饱和度］）

校正青色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Cy］（［相位］）

校正青色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Cy-G］（［饱和度］）

校正青色和绿色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Cy-G］（［相位］）

校正青色和绿色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G］（［饱和度］）

校正绿色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G］（［相位］）

校正绿色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-Yl］（［饱和度］）

校正品绿色和黄色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-Yl］（［相位］）

校正品绿色和黄色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-Yl-Yl］（［饱和度］）

校正黄色和“绿色至黄色”之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［G-Yl-Yl］（［相位］）

校正“绿色至黄色”和黄色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl］（［饱和度］）

校正黄色色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl］（［相位］）

校正黄色色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-Yl-R］（［饱和度］）

校正黄色和“黄色至红色”之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-Yl-R］（［相位］）

校正黄色和“黄色至红色”之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-R］（［饱和度］）

校正黄色和红色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-R］（［相位］）

校正黄色和红色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-R-R］（［饱和度］）

校正“黄色至红色”和红色之间的色彩饱和度。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

### ［Yl-R-R］（［相位］）

校正“黄色至红色”和红色之间的色调。

可设置的项目如下。

- ［−63］…［63］

## ［主消隐］

设置主消隐。

可设置的项目如下。

- ［−200］…［200］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［RGB黑色控制设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［红消隐］

设置Rch消隐电平。

可设置的项目如下。

- ［−100］…［100］

### ［绿消隐］

设置Gch消隐电平。

可设置的项目如下。

- ［−100］…［100］

### ［蓝消隐］

设置Bch消隐电平。

可设置的项目如下。

- ［−100］…［100］

### ［消隐偏移］

设置调整自动黑平衡后的Rch、Gch和Bch消隐电平。

［开］ | 保持［红消隐］、［绿消隐］和［蓝消隐］内设定的值。
［关］ | 将Rch、Gch和Bch的消隐电平设为［0］。

## ［伽马模式选择］

选择伽玛模式。

［HD］ | 设置HD（High Definition）的伽玛特性。
［SD］ | 提高超过HD伽玛的较暗区域的增益。
［胶片式1］ | 与HD伽玛相比，再现更多高亮区域的特性。
［胶片式2］ | 与［胶片式1］相比，再现更多高亮区域的特性。
［胶片式3］ | 与［胶片式2］相比，再现更多高亮区域的特性。
［电影伽玛］ | 设置电影伽玛特性。
［视频伽玛］ | 为视频设置电影伽玛特性。
［HLG］ | 设置混合对数伽玛（HLG）特性。

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［伽马设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［主伽马］

以0.01步进值设置主伽玛。

可设置的项目如下。

- ［0.30］…［0.75］

### ［电影伽玛动态电平］

在［伽马模式选择］中选择［电影伽玛］时，将设置动态范围。

如果选择［电影伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。

可设置的项目如下。

- ［200%］ … ［600%］（100%步进）

### ［电影伽玛黑色扩展电平］

在［伽马模式选择］中选择［电影伽玛］时，将设置黑色信号展宽。

如果选择［电影伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。

可设置的项目如下。

- ［0%］…［30%］

### ［视频伽玛拐点倾角］

在［伽马模式选择］中选择［视频伽玛］时，将设置拐点斜率。

如果选择［视频伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。

可设置的项目如下。

- ［150%］ … ［500%］（50%步进）

### ［视频伽玛拐点］

在［伽马模式选择］中选择［视频伽玛］时，将设置拐点。

如果选择［视频伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。

可设置的项目如下。

- ［30%］…［107%］

### ［黑伽玛］

设置暗区的伽玛曲线。

［−8］…［−1］ | 压缩暗区。
［0］ | 标准状态
［1］…［8］ | 放大暗区。

### ［黑伽玛范围］

设置压缩/扩展的最大等级。

［1］ | 约20%
［2］ | 约30%
［3］ | 约40%

## ［拐点设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［拐点模式］

设置拐点操作模式。

可设置的项目如下。

- ［自动］、［手动］、［关］

### ［自动拐点响应］

设置自动拐点响应速度。设定值越小，响应速度越快。

可设置的项目如下。

- ［1］…［8］

### ［拐点电平］

以0.5％步进值设置拐点位置。

可设置的项目如下。

- ［70.0%］…［107.0%］

### ［拐点斜率］

设置拐点倾角。

可设置的项目如下。

- ［0］…［99］

### ［HLG拐点开关］

启用/禁用HLG的拐点操作。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

### ［HLG拐点电平］

设置HLG的拐点的位置。

可设置的项目如下。

- ［55］…［100］

### ［HLG拐点斜率］

设置HLG的拐点的倾角。

可设置的项目如下。

- ［0］…［100］

## ［白切割设置］

当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

### ［白切割］

［开］/［关］白电平切割功能。此功能设为［开］时，启用［白切割电平］设定值。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

### ［白切割电平］

设置白电平切割等级。

可设置的项目如下。

- ［90%］…［109%］

## ［DRS］

启用/禁用动态范围延伸器功能。

要把功能分配给USER按钮，使用USER按钮操作切换［开］/［关］。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

注意

- ［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，此设置固定为［关］。

## ［DRS动态伽玛效果］

设置动态范围延伸器功能高光度区的压缩等级。

通过对正常拍摄时高光溢出的高光度区域进行视频信号电平压缩，可扩展动态范围。

可设置的项目如下。

- ［1］…［3］

注意

- 当［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［V-Log］时，不能设置此项目。

## ［DNR］

更改消音设置和调整消音效果。

可设置的项目如下。

- ［关］、［1］、［2］

## ［自动光圈电平］

启用/禁用自动光圈等级功能。

要把功能分配给USER按钮，使用USER按钮操作切换［开］/［关］。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

## ［自动光圈电平］

在自动光圈模式下调节亮度。

增大该数值以提高亮度，降低该数值以使自动光圈收敛变暗。

可设置的项目如下。

- ［−50］…［50］

页面顶部