- 顶部
- 操作
- 菜单的基本操作
- 操作菜单

# 操作菜单

可在菜单中进行各种设置。

可使用两种操作方法：一种方法是使用多拨盘进行操作，另一种方法是触摸LCD液晶屏进行操作。

## 使用多拨盘进行操作

操作摄像机上的多拨盘时，按垂直方向将其转动，或将其推动。

也可以通过按〈〉按钮、〈〉按钮、〈〉按钮、〈/〉按钮和〈SET〉按钮执行操作。

图1

图2

在未记录时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

选择需设置的菜单。

转动多拨盘将光标移动到需设置的菜单。

也可以通过按〈〉按钮和〈/〉按钮移动光标。

按多拨盘或〈SET〉按钮。

将显示下一级菜单。

- 根据菜单将显示确认画面。

- 如果还有下一级，执行类似操作。

- 在部分菜单中，在摄像机图像画面（图2）显示设置数值的画面。

- 在某些菜单中，如果无法执行菜单，则会显示一条消息。

- 按〈EXIT〉按钮或〈〉按钮返回更高一级。

选择需设置的项目。

转动多拨盘将光标移动到需设置的项目。

也可以通过按〈〉按钮和〈/〉按钮移动光标。

按多拨盘或〈SET〉按钮。

设定项目的左侧显示勾选标记。（图1）

- 按〈EXIT〉按钮或〈〉按钮返回更高一级。

按〈MENU〉按钮关闭菜单。

- 根据操作项目，将自动返回到上一画面。

注意

- 在设置数值（图2）画面，按下并以想要的方向转动多拨盘且固定它，或按下并按住〈〉按钮和〈/〉按钮用以在高速时更改值。

## 通过触摸LCD液晶屏进行操作

通过触摸LCD液晶屏进行操作。

在未记录时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

选择需设置的菜单。

- 触摸需设置的菜单。将显示下一级菜单。

- 根据菜单将显示确认画面。

- 如果还有下一级，执行类似操作。

- 在部分菜单中，在摄像机图像画面显示设置数值的画面。

  如需更改数值，触摸［］/［］并更改设置值。

- 在某些菜单中，如果无法执行菜单，则会显示一条消息。

- 触摸［］/［］切换页面。

  如没有更多页面无法触摸按钮图标。

- 如需返回上一级，触摸。

选择需设置的项目。

- 触摸需设置的项目。设定项目的左侧显示勾选标记。

- 如需返回上一级，触摸。

触摸或按〈MENU〉按钮将从菜单退出。

- 根据操作项目，将自动返回到上一画面。

页面顶部