- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 时间戳功能

# 时间戳功能

您可以记录拍摄图像时的日期和时间。

通过［记录设置］菜单→ ［时间标记］选择要记录的信息。

［关］：不叠加日期和时间。

［日期］：仅叠加日期。

［时间］：仅叠加时间。

［日期和时间］：叠加日期和时间。

记录的日期和时间显示在LCD液晶屏的底部中心。

注意

- 时间戳的年、月和日的显示顺序遵循［其他］菜单→ ［时钟］ → ［日期格式］的设置。

- 要记录的图像的时间戳月份显示是英语的。

- 字符的大小和时间戳的显示位置的不同取决于记录格式。

- 下列情况不记录时间戳。

  - 当设定为［系统］菜单→ ［记录格式］ → ［480-59.94i/AVCHD SA］/［576-50.00i/AVCHD SA］时

  - 当设定为［场景文件］菜单→ ［变帧率］ → ［开］时

  - 当设定为［系统］菜单→ ［超级慢动作］ → ［开］时

  - 当设定为［网络］菜单→ ［网络功能］ → ［视频流］/［NDI|HX］时

  - 当设定为［系统］菜单→ ［色彩设置］ → ［V-Log］时

- 显示时间戳的位置不会改变。

- 该时间戳甚至显示在LCD液晶屏的屏幕、寻像器的图像和〈SDI OUT〉/〈HDMI〉/〈AV OUT〉端子输出的图像中。

  当以下设定为［系统］菜单→ ［记录格式］时，显示在LCD液晶屏屏幕/寻像器中的视频上的时间戳将具有不同的字符大小和显示位置作为记录的时间戳。

  ［1080-59.94i/AVC-I50］

  ［1080-50.00i/AVC-I50］

  ［720-59.94p/AVC-I200］

  ［720-59.94p/AVC-I100］

  ［720-59.94p/AVC-I50］

  ［720-59.94p/AVC-G50］

  ［720-59.94p/AVC-G25］

  ［720-59.94p/AVC-G12］

  ［720-50.00p/AVC-I200］

  ［720-50.00p/AVC-I100］

  ［720-50.00p/AVC-I50］

  ［720-50.00p/AVC-G50］

  ［720-50.00p/AVC-G25］

  ［720-50.00p/AVC-G12］

  ［720-59.94p/AVCHD PM］

  ［720-50.00p/AVCHD PM］

- 当叠加时间戳时，外部输出延迟一个帧。

- 叠加时间戳时，［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［字符］ → ［日期/时间］设置禁用。

- 时间戳是记录叠加在对象上的图像信号。因此，时间戳显示也启用对焦辅助功能的峰值显示和斑马纹检测。当设定为［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［LCD］ → ［自拍］ → ［镜像］时，时间戳也是水平倒置显示的。

页面顶部