- 顶部
- 概要
- 此摄像机的用途
- 连接到网络

# 连接到网络

## 有线LAN连接

- 使用〈LAN〉端子可从摄像机进行连续播放。

- 使用多功能摄像机控制器（AW-RP150MC）可以进行遥控。

注意

- 对于与摄相机和控制器或电脑连接的网络，建议使用同一网段。

  当连接到不同的网段时，请在操作前仔细检查，因为网络设备独有的设置可能存在固有的行为等。

## 无线LAN连接

通过将与摄像机兼容的无线传输模块（选购）安装至摄像机的〈USB2.0 HOST〉端子，可将摄像机连接至无线LAN。

可从已安装CX ROP应用程序的iPhone/iPad或Android终端进行下列操作。

- 检查摄像机状态

- 摄像机遥控（对焦、变焦、画质设置、开始/结束记录等记录控制以及时间码/用户比特设置）

- 菜单操作

- 开始和停止连续播放（已为USER按钮分配了此功能时）

本摄像机支持多摄像机功能，即从同一设备遥控从最多八台摄像机中选择的一台摄像机。

有关摄像机支持的无线传输模块和CX ROP应用程序的操作详情，请访问以下网站中的支持台或参阅此应用程序的在线帮助。

https://pro-av.panasonic.net/

页面顶部