- 顶部
- 操作
- 菜单设置
- ［网络］菜单

# ［网络］菜单

设置有关网络功能的设置。

## ［设备选择］

选择与摄像机连接的外部设备（电脑等）。

当设置更改后，摄像机可能重启。

［LAN］ | 通过有线LAN连接。
［WLAN］ | 通过无线LAN连接。
［USB网络共享］ | 使用USB网络共享连接到iPhone/iPad或Android设备。
［关］ | 不连接。

（出厂设置： ［关］）

## ［网络功能］

选择摄像机的网络功能。

［视频流］ | 启用连续播放功能。
［NDI|HX］ | 启用NDI|HX功能。
［关］ | 不使用网络功能。

（出厂设置： ［关］）

注意

- 一旦选择［NDI|HX］，记录和缩略图显示将无效。

## ［IP遥控］

执行IP远程设置。（通过多功能摄像机控制器或CX ROP应用程序进行遥控操作）

### ［启用/禁用］

设置是否启用IP远程功能。

［启用］ | 启用IP远程功能。
［启用（保持）］ | 启用IP远程功能。即使遥控器切换摄像机，连接也会被保留。
［禁用］ | 禁用IP远程功能。

（出厂设置： ［禁用］）

### ［用户账号］

注册一个新的用户帐户，用于在摄像机的网络功能中进行认证。（最多十个帐户）

用户帐户名和密码的字符限制如下。

- 用户帐户名：最多31个字符

- 密码：8至15个字符

### ［账户列表］

显示已注册用户列表。

此外，选择用户并按〈SET〉按钮显示确认画面以删除已注册的用户。

## ［视频流］

执行连续播放功能的设置。

### ［视频流格式］

指定连续播放格式。

可设置的项目如下。

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/50p

  - ［1920×1080-50fps 24M］、［1920×1080-50fps 20M］、［1920×1080-50fps 16M］、［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 8M］、［1280×720-50fps 3M］、［640×360-25fps 4M］、［640×360-25fps 1.5M］、［640×360-25fps 0.7M］、［320×180-25fps 4M］、［320×180-25fps 1.5M］、［320×180-25fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-25fps 0.7M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/59.94p

  - ［1920×1080-60fps 24M］、［1920×1080-60fps 20M］、［1920×1080-60fps 16M］、［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 8M］、［1280×720-60fps 3M］、［640×360-30fps 4M］、［640×360-30fps 1.5M］、［640×360-30fps 0.7M］、［320×180-30fps 4M］、［320×180-30fps 1.5M］、［320×180-30fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-30fps 0.7M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/50i或1080/25p

  - ［1920×1080-25fps 14M］、［1920×1080-25fps 6M］、［1920×1080-25fps 1M］、［1280×720-25fps 8M］、［1280×720-25fps 2M］、［1280×720-25fps 1M］、［640×360-25fps 4M］、［640×360-25fps 1.5M］、［640×360-25fps 0.7M］、［320×180-25fps 4M］、［320×180-25fps 1.5M］、［320×180-25fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-25fps 0.7M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/59.94i或1080/29.97p

  - ［1920×1080-30fps 14M］、［1920×1080-30fps 6M］、［1920×1080-30fps 1M］、［1280×720-30fps 8M］、［1280×720-30fps 2M］、［1280×720-30fps 1M］、［640×360-30fps 4M］、［640×360-30fps 1.5M］、［640×360-30fps 0.7M］、［320×180-30fps 4M］、［320×180-30fps 1.5M］、［320×180-30fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-30fps 0.7M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/23.98p

  - ［1920×1080-24fps 14M］、［1920×1080-24fps 6M］、［1920×1080-24fps 1M］

    （出厂设置： ［1920×1080-24fps 1M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］，［记录格式］设置为720/50p

  - ［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 8M］、［1280×720-50fps 3M］、［640×360-25fps 4M］、［640×360-25fps 1.5M］、［640×360-25fps 0.7M］、［320×180-25fps 4M］、［320×180-25fps 1.5M］、［320×180-25fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-25fps 0.7M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］，［记录格式］设置为720/59.94p

  - ［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 8M］、［1280×720-60fps 3M］、［640×360-30fps 4M］、［640×360-30fps 1.5M］、［640×360-30fps 0.7M］、［320×180-30fps 4M］、［320×180-30fps 1.5M］、［320×180-30fps 0.5M］

    （出厂设置： ［640×360-30fps 0.7M］）

注意

- 当［文件格式］设为［AVCHD］或［记录格式］设为UHD时，不能设置。

### ［开始触发］

设置是否开始以摄像机操作或应用软件操作的连续播放。

可设置的项目如下。

- ［摄像机］、［接收器］、［接收器（组播）］

（出厂设置： ［接收器］）

### ［连接信息］

当使用摄像机操作开始流时，选择摄像机内存或存储卡作为传输目标参考位置。

可设置的项目如下。

- ［内存］、［SD卡］

（出厂设置： ［内存］）

### ［数据类型］

显示设置数据的类型。（无法更改）

［GENERAL］ | 常规连续播放设置
［P2CAST］ | P2 Cast设置

### ［接收器URL］

以下列格式输入目标URL。

- rtmp://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

- rtmps://（服务器URL）:（端口号）/（路径）/（流键）

### ［组播地址］

使用多播连续播放时，设置地址。

（出厂设置： ［239.192.0.20］）

### ［组播端口］

使用多播连续播放时，设置端口号。

（出厂设置： ［37004］）

### ［加载（SD卡）］

当［连接信息］设置为［内存］时，设置文件从存储卡导入并反映在菜单中。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［保存（SD卡）］

将目标URL的信息加密并保存至存储卡。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

### ［清除（内存）］

清除在菜单项中设置的连续播放设置内容。

同时清除P2 Cast设置信息。

### ［开始］

启动连续播放。

可设置的项目如下。

- ［开］、［关］

（出厂设置： ［关］）

## ［NDI|HX］

执行与NDI|HX相关的设置。

### ［激活］

显示是否启用NDI|HX功能。（无法更改）

［--］ | 不激活。
［NDI|HX］ | 激活。

### ［视频流格式］

指定连续播放格式。

可设置的项目如下。

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/50p

  - ［1920×1080-50fps 24M］、［1920×1080-50fps 16M］、［1920×1080-50fps 10M］、［1920×1080-50fps 8M］、［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 10M］、［1280×720-50fps 6M］

    （出厂设置： ［1920×1080-50fps 10M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/59.94p

  - ［1920×1080-60fps 24M］、［1920×1080-60fps 16M］、［1920×1080-60fps 10M］、［1920×1080-60fps 8M］、［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 10M］、［1280×720-60fps 6M］

    （出厂设置： ［1920×1080-60fps 10M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/50i或1080/25p

  - ［1920×1080-25fps 14M］、［1920×1080-25fps 10M］、［1920×1080-25fps 6M］、［1280×720-25fps 8M］、［1280×720-25fps 4M］、［1280×720-25fps 2M］

    （出厂设置： ［1920×1080-25fps 10M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］或［MOV］，［记录格式］设置为1080/59.94i或1080/29.97p

  - ［1920×1080-30fps 14M］、［1920×1080-30fps 10M］、［1920×1080-30fps 6M］、［1280×720-30fps 8M］、［1280×720-30fps 4M］、［1280×720-30fps 2M］

    （出厂设置： ［1920×1080-30fps 10M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］，［记录格式］设置为720/50p

  - ［1280×720-50fps 14M］、［1280×720-50fps 10M］、［1280×720-50fps 6M］

    （出厂设置： ［1280×720-50fps 10M］）

- 当［文件格式］设置为［P2］，［记录格式］设置为720/59.94p

  - ［1280×720-60fps 14M］、［1280×720-60fps 10M］、［1280×720-60fps 6M］

    （出厂设置： ［1280×720-60fps 10M］）

注意

- 当［文件格式］设为［AVCHD］或［记录格式］设为UHD或1080/23.98p时，不能设置。

### ［组播］

启用/禁用多播功能。

（出厂设置： ［禁用］）

### ［组播地址］

使用多播连续播放时，设置地址。

（出厂设置： ［239.192.0.20］）

### ［组播端口］

使用多播连续播放时，设置端口号。

（出厂设置： ［37004］）

### ［清除激活］

清除保存的激活许可证信息。

可选择的项目如下。

- ［是］、［否］

## ［LAN属性］

执行与有线LAN相关的设置。

### ［MAC地址］

显示摄像机有线LAN的MAC地址。（无法更改）

### ［IPv4设置］

［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取或使用摄像机的DHCP服务器功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：使用DHCP自动获取。 当不能在1分钟内自动获取IP地址时，将自动分配通过192.168.0.255来自192.168.0.10的地址。 ［服务器］：启用摄像机的DHCP服务器功能。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［子网掩码］ | 设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］ 注意 当选中［LAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］

### ［IPv6设置］

［启用/禁用］ | 设置是否使用IPv6。 ［启用］：使用IPv6。 ［禁用］：不使用IPv6。 出厂设置： ［禁用］
［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：通过DHCP执行自动获取。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［::］
［前缀长度］ | 设置子网的前缀长度。 出厂设置： ［64］
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［::］
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［::］
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［::］

## ［WLAN属性］

执行与无线LAN相关的设置。

### ［MAC地址］

显示摄像机的无线LAN MAC地址。（无法更改）

### ［类型］

显示无线LAN的连接方式。

［DIRECT］ | 可不使用无线接入点直接连接具备无线LAN的平板终端等设备。
［INFRA（选择）］ | 连接至无线接入点。在列表中选择接入点。
［INFRA（手动）］ | 连接至无线接入点。手动输入无线接入点。

（出厂设置： ［DIRECT］）

### ［SSID］

输入或显示摄像机的网络名称（SSID）。（最多32个字符）

（出厂设置： ［AJ-UPX360MC］）

### ［频带］

选定［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，在两种通信方式之间切换（［2.4GHz］或［5GHz］）。

可设置的项目如下。

- ［2.4GHz］、［5GHz］

（出厂设置： ［2.4GHz］）

### ［信道（2.4GHz）］

使用以下设置项目，设置连接至无线LAN时使用的通道。

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［频带］ → ［2.4GHz］

可设置的项目如下。

- ［自动］、［CH1］、［CH6］、［CH11］

（出厂设置： ［自动］）

### ［信道（5GHz）］

使用以下设置项目，设置连接至无线LAN时使用的通道。

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］

- ［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［频带］ → ［5GHz］

可设置的项目如下。

- ［自动］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］

（出厂设置： ［自动］）

注意

- 根据使用的无线传输模块，可能无法选择部分项目。

### ［加密］

选定［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（选择）］/［INFRA（手动）］后，设置加密方式。

可设置的项目如下。

- ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［无］

（出厂设置： ［WPA2-AES］）

注意

- 当［网络］菜单→ ［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］设置后，设置固定为［WPA2-AES］。

### ［加密密钥］

设置加密密钥。采用8至63字符的字符串或具有64位数字的十六进制数字设置密钥。

（出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）

### ［IPv4设置］

［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取或使用摄像机的DHCP服务器功能。 ［关］：不使用DHCP。 ［客户端］：如果通过设置［WLAN属性］ → ［类型］ → ［INFRA（选择）］/［INFRA（手动）］连接，则通过DHCP执行自动获取。 ［服务器］：连接时通过设置［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］启用摄像机的DHCP服务器功能。 出厂设置： ［关］
［IP地址］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］ 注意 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［子网掩码］ | 设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］ 注意 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。
［默认网关］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］ 注意 如果不使用默认网关，将其设为［0.0.0.0］。 当选中［WLAN属性］ → ［IPv4设置］ → ［DHCP］ → ［客户端］时，不能设置。 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用默认网关设置。
［主DNS］ | 设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］ 注意 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用主DNS服务器设置。
［备用DNS］ | 设置次DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］ 注意 选定［WLAN属性］ → ［类型］ → ［DIRECT］后，禁用次DNS服务器设置。

## ［信息］

### ［状态］

显示网络功能的状态。

## ［实用工具］

执行与网络功能相关的各项操作。

### ［网络初始化］

将网络设置状态恢复到出厂设置。

### ［网络检测器］

检查网络连接状态。

### ［简易IP设置］

设置时间以接受EASY IP Setup Software。

可设置的项目如下。

- ［禁用］、［20分］、［无限］

（出厂设置： ［禁用］）

注意

- 在［设备选择］选择［USB网络共享］时，则固定为［无限］。

- 在［网络功能］选择［NDI|HX］时，则固定为［无限］。

### ［简易IP摄像机名称］

配置要在EASY IP Setup Software显示的各设备名称。（最多15个字符）

在NDI|HX兼容交换机和CX ROP应用程序中，此处设置的摄像机名称也显示为单个的设备名称。

（出厂设置： ［AJ-UPX360］）

页面顶部