- 顶部
- 拍摄
- 调整白平衡和黑平衡
- 黑平衡调整

# 黑平衡调整

在下列情形中必须调节黑平衡：

- 首次使用摄像机时

- 长时间不使用后使用时

- 环境温度大幅度变化时

- 使用USER按钮设置超级增益时

- 更改增益切换值时

- 在［系统］菜单→ ［记录格式］中各项切换时。

为了拍摄最佳视频，推荐调整黑平衡后立即拍摄。

调整黑平衡前，请准备进行白平衡调整所需的条件。

通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到手动模式。（拍摄）

将〈WHITE BAL〉开关设为〈A〉或〈B〉。

按住〈AWB〉按钮约2秒钟。

白平衡调整完毕后再调整黑平衡。

#### 寻像器和LCD液晶屏内显示的消息

状态 | 信息 | 备注
--- | --- | ---
调整时 | ［ABB执行中］ | —
调整结束 | ［ABB已完成］ | 调整值自动保存到内存中。

注意

- 黑平衡调整期间，光圈设为自动遮光。

- 记录期间无法调整黑平衡。

- 即使在执行自动黑平衡时按下REC按钮，也不会将视频记录到存储卡。

- 在黑平衡调整期间，自动切换增益开关电路。闪烁或噪点有时会出现在寻像器画面和LCD液晶屏上。这不是故障。

## 黑平衡内存

即使摄像机关机，也会保持存储到内存中的设定值。

页面顶部