- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 波形监视器功能

# 波形监视器功能

可显示图像的波形。

#### 将［波形监视器］分配给USER按钮

这样设置此功能以使用任意USER按钮可显示/隐藏波形监视器。

选择［摄像机］菜单→ ［用户开关］ → ［USER1］至［USER12］ → ［波形监视器］。

- 出厂设置将［波形监视器］分配给〈USER 3〉按钮。

#### 显示波形监视器

按分配给［波形监视器］的USER按钮或触摸USER按钮图标。

再按一次USER按钮或触摸USER按钮图标可恢复正常显示。

- 设定［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［波形监视器形式］ → ［波形/矢量］后，每次按USER按钮或触摸USER按钮图标将切换显示。

## 设置波形监视器的显示

可切换波形和矢量显示。

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［波形监视器形式］中选择波形监视器的显示。

［波形显示］：显示波形。

［矢量显示］：显示矢量。

［波形/矢量］：显示波形和矢量显示。每按USER按钮分配［波形监视器］或触摸USER按钮图标，依次切换波形、矢量显示或不显示。

## 设置透射比

可设置波形监视器的透射比。

在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［曝光指数辅助］ → ［波形监视器透明度］中选择透射比。

- 可选择［0%］、［25%］或［50%］作为透射比。

注意

- 波形监视器无法记录。

- 在对焦辅助功能中使用放大显示功能时，不显示波形监视器。

- 设置部分菜单进行画质调整时，将自动显示波形监视器。

页面顶部