- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 后部

# 后部

以下端子、卡插槽和卡读写指示灯位于各个盖子内。

- 〈USB3.0 DEVICE〉端子

- 〈AV OUT〉端子

- 〈REMOTE〉端子

- 〈LAN〉端子

- 〈HDMI〉端子

- 〈DC IN 12V〉端子

1. 〈USB3.0 DEVICE〉端子

   通过USB Type-C电缆连接电脑以传输数据。

2. 卡1读写指示灯

   指示插入到卡插槽1内的存储卡的记录和播放读写状态。

   可在菜单中设置指示灯是否亮起。

3. 卡插槽1

   存储卡插槽。

4. 卡插槽2

   存储卡插槽。

5. 卡2读写指示灯

   指示插入到卡插槽2内的存储卡的记录和播放读写状态。

   可在菜单中设置指示灯是否亮起。

6. 风扇进气口

   冷却风扇的风扇进气口。使用摄像机期间请勿遮挡此处。

7. 〈SDI OUT〉端子

   通过连接监视器等输出SDI信号的端子。

8. 〈AV OUT〉端子

   这是用于外部监视器的视频和音频输出端子。

9. 〈TC IN/OUT〉端子

   连接到外部设备，输出/输入时间码。

   通过外部设备锁定时间码时，输入标准时间码。

   在［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC输入/输出选择］中设置输入和输出。

10. 〈REMOTE〉端子

    连接遥控器（选购）来遥控某些功能。

11. 〈LAN〉端子

    连接LAN电缆。

12. 目镜传感器

    眼睛靠近时，在寻像器上显示画面。

13. 寻像器

14. 〈AUDIO INPUT 1〉端子（XLR，3针）

    连接音频设备或外部麦克风。

15. 尾TALLY指示灯

    记录开始时亮起。电池电量变低时闪烁。

    可在菜单中设置指示灯是否亮起。

16. 〈HDMI〉端子

    通过连接监视器等输出视频信号的端子。

17. 电池安装部分

    安装电池。

18. 电池解锁按钮

    从摄像机拆除电池时使用。

19. 〈DC IN 12V〉端子

    连接随附的AC适配器，提供外部电源。

20. 〈AUDIO INPUT 2〉端子（XLR，3针）

    连接音频设备或外部麦克风。

页面顶部