- 顶部
- 准备
- 电源
- 电池充电

# 电池充电

购买时电池并未充电。使用电池前，请用电池充电器中将电池完全充满电。

建议您多准备一块电池。

- 建议在环境温度为10 °C至30 °C的地点给电池充电（与适用于电池的温度相同）。

- 随附的交流电缆为本摄像机专用。请勿用于任何其它设备。此外，请勿将其他设备的交流电缆用于本摄像机。

- 随附的电池充电器可同时为两块电池充电。此外，它兼容快速充电电池。

接至电源插座

图1

图2

图3

将AC适配器的直流插头连接到电池充电器的〈DC IN 12V〉端子。（图1）

将交流电缆连接到AC适配器。（图2）

- 插入交流电缆到底。

将电源插头连接到电源插座。（图2）

将电池安装至电池充电器。（图3）

安装电池侧面的充电指示灯将亮起，充电将开始。

- 沿标记按水平方向装入电池，然后滑动。

- 充电完成后，〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉指示灯（充电指示灯）将熄灭。滑动并拆除电池。

#### 〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉指示灯的显示

〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉指示灯

随附电池充电器的〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉指示灯（充电指示灯）按如下方式指示充电状态。

〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉指示灯的显示 | 充电状态
--- | ---
绿色（亮起） | 快速充电
橙色（亮起） | 正常充电
橙色（闪烁） | 由于错误，停止充电
熄灭 | 充电完成或未安装电池

注意

- 安装电池后，电池充电器将确定电池的状态。因此，可能需要一些时间后充电指示灯才会亮起。如果十秒或更长时间后充电指示灯仍未亮起，重新安装电池。

- 如果安装两块快速充电兼容电池，〈CHARGE1〉侧优先快速充电，〈CHARGE2〉侧的充电为正常充电。〈CHARGE1〉侧的充电继续进行后，〈CHARGE2〉侧的充电将切换为快速充电。

  此外，根据电池的充电状态，〈CHARGE2〉侧安装的电池上的指示灯可能熄灭。

- 确定电池的状态后，电池充电器将进行最优充电。充电开始后，兼容快速充电的电池指示灯将闪烁。此外，如果〈CHARGE1〉侧和〈CHARGE2〉侧均在充电，安装/拆除或更换任何一块电池时，两块电池的充电都将停止。在确定电池的状态后，电池充电器将再次开始充电。

- 充电时，在〈CHARGE1〉侧安装需要优先充电的电池。

## 标准充电时间和可记录时间

电池部件号 | 电压/容量（最低） | 充电时间 | 连续可记录时间
--- | --- | --- | ---
AG-VBR59MC（随附/选购） | 7.28 V/5900 mAh | 约3小时20分钟 | 约3小时20分钟
AG-VBR89MC（选购） | 7.28 V/8850 mAh | 约4小时 | 约5小时
AG-VBR118MC（选购） | 7.28 V/11800 mAh | 约4小时40分钟 | 约6小时40分钟
VW-VBD58（选购） | 7.2 V/5800 mAh | 约5小时20分钟 | 约3小时10分钟

- 充电时间指使用随附电池充电器充满电的时间。

- 充电时间指工作环境温度为25 °C，相对湿度为60%时的时间。在其他温度和湿度下，充电时间可能更久。

- 充电时间指电池充电容量用尽之后的充电时间。充电时间或连续记录时间因高温或低温等使用条件而异。

- 连续可记录时间指在以下条件下使用摄像机记录的时间。如您在其他条件下使用摄像机，连续可记录时间将会缩短。

  - 当菜单设置为出厂设置时（当［记录格式］设置为［1080-59.94i/422ALL-I 100M］/［1080-50.00i/422ALL-I 100M］）

  - 当使用LCD液晶屏且电缆未连接到外部输入/输出端子时

注意

- 电池使用或充电后可能变热，但这并非故障。

- 可使用电池充电器AG-B23MC（DE-A88）（选购）对电池充电，但需要更长的充电时间。

## 检查剩余电池电量

通过LCD液晶屏上的电源状态显示或随附电池指示灯，可检查剩余电池电量。

### 通过LCD液晶屏检查剩余电池电量

剩余电池电量变低时，电池状态显示将变化： → → → → → 。如果剩余电池电量为零，将呈红色闪烁。

注意

- 根据菜单设置，可能不显示电源状态。

- 呈红色闪烁时，不能修复或复制剪辑，或更新固件。

### 通过电池检查剩余电池电量

- 在电池未充电时，按电池上〈CHECK〉的按钮，通过指示灯显示检查剩余电池电量。

  - 剩余电池电量是大致的指示。

  - 如果剩余电池电量为零，即使按〈CHECK〉按钮，指示灯也不会亮起。给电池充电。

- 电池充电时，指示灯的闪烁位置指示充电进度。

  充电完成后，指示灯将熄灭。

1. 指示灯

2. 〈CHECK〉按钮

#### 指示灯的显示

- 表中图标指示的指示灯颜色和亮起/闪烁状态具体如下。

  - ：呈绿色闪烁

  - ：呈绿色亮起

  - ：熄灭

指示灯显示 | 剩余电池电量/充电进度
--- | ---
检查剩余电池电量时 | 充电
|  | 0% - 25%
|  | 25% - 50%
|  | 50% - 75%
|  | 75% - 100%

- 指示灯显示是大致的指示。如果在摄像机或电池充电器上安装电池，在安装电池的设备上检查剩余电量。剩余电量可能与电池上指示灯显示的不同。

页面顶部