- 顶部
- 拍摄
- 音频输入
- 调整音频记录电平

# 调整音频记录电平

音频记录电平调整方法包括手动调整和自动调整。

将［音频CH1电平］/［音频CH2电平］分配给USER按钮时，声道1和声道2的记录电平调整方法可以通过USER按钮在手动和自动之间进行切换。

## 自动调整记录电平

选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1电平］/［CH2电平］/［CH3电平］/［CH4电平］ → ［自动］。

- 可分别设置声道1和声道4。

- 选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1电平］/［CH2电平］ → ［自动］后，禁用以下设置。

  - 通过〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘调整记录电平

  - ［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1限幅］/［CH2限幅］设置

- 选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH3电平］/［CH4电平］ → ［自动］后，禁用以下设置。

  - ［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH3电平控制］/［CH4电平控制］设置

  - ［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH3限幅］/［CH4限幅］设置

## 手动调整记录电平

#### 声道1/声道2设置

选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1电平］/［CH2电平］ → ［手动］。

通过〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘调整记录电平。

- 当音频的输入电平超过0 dB时，超过0 dB的电平在摄像机图像画面以及模式检查的AUDIO画面中的音频电平表中显示为红色。这表示输入音量过高。

  调整使音频电平的最大值不超过0 dB。

#### 声道3/声道4设置

选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH3电平］/［CH4电平］ → ［手动］。

通过［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH3电平控制］/［CH4电平控制］调整记录电平。

值越大，电平越大。

注意

- 选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1电平］/［CH2电平］/［CH3电平］/［CH4电平］ → ［手动］后，启用以下设置。

  - ［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［CH1限幅］/［CH2限幅］/［CH3限幅］/［CH4限幅］设置

## 记录标准电平

可设置记录标准电平。

选择［音频］菜单→ ［记录声道设置］ → ［峰值冗余］ → ［12dB］/［18dB］/［20dB］。

［20dB］：当记录标准级别与Panasonic广播AJ系列摄像机匹配时，请选择此选项。

［12dB］：当记录标准级别与Panasonic专业AG-UX系列摄像机匹配时，请选择此选项。

## 确认音频输入电平

音频的输入电平可以在摄像机图像画面和模式检查的AUDIO画面中确定。

页面顶部