- 顶部
- 准备
- 时间数据的设置
- 预设时间码为外部

# 预设时间码为外部

摄像机的内部时间码发生器可简单地从属锁定到外部发生器。

## 摄像机与外部发生器的连接示例

将基准时间码连接至〈TC IN/OUT〉端子。

基准时间码

## 外部锁

从外部锁定时间码。

- 事先将摄像机连接至外部发生器。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［自由/记录运行］ → ［自由运行］。

选择［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［TC输入/输出选择］ → ［TC输入］。

将外部时间码输入〈TC IN/OUT〉端子。

摄像机图像画面中的［TCG］将呈黑白反转显示。

输入与［系统］菜单→ ［记录格式］中设置匹配的时间码作为基准时间码。

输入23.98p、25.00p、50.00p和50.00i的非掉帧的时间码。

注意

- 在外部记录设备的记录或记录遥控期间，请勿从属锁定到外部输入时间码，而是通过内部基准自动推进。

  由于从属锁定到外部时间码输入，在记录或记录遥控结束后，时间码值可能重叠或丢失。

- 由于本摄像机没有锁相系统，时间码可能偏移一帧。

- 执行从属锁定后，当来自〈TC IN/OUT〉端子的输入丢失，仍将保持从属锁定状态。但在以下情形下，从属锁定状态将被清除。

  - 在［TC预设］中设置时间码时

  - 当电源切断时

  - 切换［DF］/［NDF］时

  - 设为［记录运行］时

  - 当启用可变帧频记录功能或超慢记录功能时

- 在预记录期间执行从属锁定时，将放弃预记录。

- 当［记录格式］的记录帧频设置为23.98p时，记录开始时间码的帧数不能是四的倍数。

- 不支持通过用户比特进行外部锁定。

## 外部锁定激活期间供电从电池切换到AC适配器时的注意事项

为保持时间码发生器供电的连续性，在将AC适配器连接至〈DC IN 12V〉端子后，仅在摄像机图像画面中显示的电源状态变为后，再取出电池。如果首先取出电池，将无法保证时间码外部锁定的连续性。

页面顶部