- 顶部
- 拍摄
- 拍摄时的可调设置
- 增益

# 增益

如果摄像机屏幕亮度较按，则请增大增益以增加屏幕亮度。

通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到手动模式。（拍摄）

通过〈GAIN〉开关切换增益。

〈L〉：正常设置在此位置。（出厂设置为［0dB］或［ISO 800］）

〈M〉：增大摄像机图像放大器的增益。（出厂设置为［6dB］或［ISO 1600］）

〈H〉：增大摄像机图像放大器的增益。（出厂设置为［12dB］或［ISO 3200］）

可在［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［低增益］、［中增益］和［高增益］中更改〈L〉、〈M〉和〈H〉的增益值。（［开关模式］）

可以在［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［增益/ISO模式］中更改增益值的单位。

［系统］菜单→ ［色彩设置］设为［标准］时，此设置固定为［dB］。

在自动模式下，选择［摄像机］菜单→ ［自动开关］ → ［AGC］ → ［开］将使摄像机设置为自动增益模式，无论〈GAIN〉开关处在何位置。（［AGC］）

页面顶部