- 顶部
- 准备
- 时间数据的设置
- 时间数据的定义

# 时间数据的定义

#### 时间码

使用［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［自由/记录运行］可切换［自由运行］和［记录运行］。

- ［自由运行］：无论操作模式如何，均提前。即使关闭电源的情况下，时间码仍然推进，因此与时间的处理方式相同。

  使用从属锁定，也可将时间码数据记录到〈TC IN/OUT〉端子的输入信号。

- ［记录运行］：仅在记录期间推进。记录开始时，从之前记录的最后时间码继续记录值。

注意

- 在下列情况下［记录运行］将不会是连续值。

  - 删除记录的剪辑时

  - 记录期间，由于［记录错误］等故障而造成记录中断时。

- 启用预记录时，设置固定为［自由运行］。

- 当启用可变帧频记录功能或超慢记录功能时，［记录运行］是固定的。

- 启用间隔记录功能时，设置固定为［记录运行］。

- 当启用背景记录功能时，［自由运行］是固定的。

#### 用户比特

用户比特是内置的。用户比特记录在剪辑中。也可将其输出为SDI信号的LTC UB、VITC UB。

可为记录选择用户设置值、时间、日期、时间码、拍摄帧频信息和剪辑名称。

记录开始时的时间值记录在剪辑元数据的用户比特中。

#### 计数器

按〈COUNTER〉按钮并显示计数器以显示寻像器/LCD液晶屏的时间码显示屏的计数数值。

计数数值以“时：分：秒.帧”显示。

而且，显示计数数值时按下〈RESET〉按钮可重置计数数值。

可以通过［记录设置］菜单→ ［记录计数器］设置下列任何一种设置。

- ［合计］：按〈RESET〉按钮以连续计数直至重置。即使更换存储卡或关闭电源，计数数值也将保持不变。

- ［片段］：清除计数数值并在每次记录开始时从0开始计数。您可以始终一边拍摄一边检查您当前拍摄的剪辑的记录时间。

#### 日期/时间（实时）

- 内部时钟用于电源开关设为〈 〉（待机）时自由运行时间码测量，以及用户比特的时间和日期数据的基准。此外，内部时钟也用作剪辑记录时文件生成时间和文件名的参照。

注意

- 使用〈COUNTER〉按钮切换摄像机图像屏幕中的显示。

页面顶部