- 顶部
- 注释
- 警告系统
- 错误信息指示的错误情形

# 错误信息指示的错误情形

## 系统错误

画面显示 | 描述 | 动作和原因
--- | --- | ---
摄像机图像画面
［系统错误］ | 发生标准信号错误或通信错误。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 将电源设为〈 〉（待机）。

## 警告

画面显示 | 描述 | 动作和原因
--- | --- | ---
摄像机图像画面
［电池电量过低］ | 剩余电池电量不足。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 电源状态显示变成，呈红色每秒闪烁一次。 电源将在五秒后关闭。 使用充满电的电池替换，或连接AC适配器。
［温度过高］ | 当摄像机内部温度升高超过预定值时显示。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 电源将在五秒后关闭。 再次打开电源，检查记录和播放操作。如果问题依然存在，请向经销商咨询。
［记录错误］ | 记录期间发生记录数据错误，记录已停止。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 记录停止。
| 记录期间，试图记录超过最大剪辑数量。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 记录停止。 ［记录错误］ 在STATUS屏幕的警告显示区域上显示［〈超过最大片段数〉］，以进行模式检查。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［卡错误〈卡槽1〉］/［卡错误〈卡槽2〉］ | 记录或播放期间发生因存储卡造成的数据错误。 | 记录期间 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 记录停止。 发生错误的存储卡在记录停止后被写保护。更换发生错误的卡插槽中的存储卡。 播放期间 播放停止。
［END］ （存储卡状态显示） | 记录期间存储卡的剩余记录容量已用完。 | 所有TALLY指示灯和卡读写指示灯（橙色）每秒闪烁四次，发出提示音。 记录停止。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
（每秒一次，呈红色闪烁） | 电池几近耗尽。 | 所有TALLY指示灯将每秒闪烁一次。 当前操作将会继续。 使用充满电的电池替换，或连接AC适配器。
存储卡的剩余记录容量显示 （记录期间每秒闪烁一次） | 存储卡的剩余记录容量过低。 | 记录将会继续。 根据需要更换存储卡。

## 提醒

画面显示 | 描述 | 动作和原因
--- | --- | ---
摄像机图像画面
［同时记录错误〈卡槽1〉］/［同时记录错误〈卡槽2〉］ | 同时记录期间其中一张存储卡中发生错误。 | 信息显示约五秒钟。 在另一张存储卡的记录将会继续。
［同时记录错误〈卡槽1〉］/［同时记录错误〈卡槽2〉］ | 在同时记录期间，当剪辑的数量超过其中一个存储卡的限制时，尝试进行记录。 | 信息显示约五秒钟。 在另一张存储卡的记录将会继续。 ［同时记录错误〈卡槽1〉］ 在STATUS屏幕的警告显示区域上显示［〈超过最大片段数〉］/［同时记录错误〈卡槽2〉］ ［〈超过最大片段数〉］，以进行模式检查。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［后台记录错误〈卡槽1〉］/［后台记录错误〈卡槽2〉］ | 背景记录期间其中一张存储卡中发生错误。 | 信息显示约五秒钟。 在另一张存储卡的记录将会继续。
［后台记录错误〈卡槽1〉］/［后台记录错误〈卡槽2〉］ | 在背景记录期间，当剪辑的数量超过其中一个存储卡的限制时，尝试进行记录。 | 信息显示约五秒钟。 在另一张存储卡的记录将会继续。 ［后台记录错误〈卡槽1〉］ 在STATUS屏幕的警告显示区域上显示［〈超过最大片段数〉］/［后台记录错误〈卡槽2〉］ ［〈超过最大片段数〉］，以进行模式检查。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［风扇已停止］ | 风扇已停止。 | 显示一条信息。 当前操作将会继续。 如果风扇已停止，应立即停止使用，并向经销商咨询。 如果风扇停止转动，摄像机温度将会上升。因此，不要长时间使用摄像机。
［加密卡〈卡槽1〉］/［加密卡〈卡槽2〉］ | 插入用CPS（Content Protection System）密码加密的格式化的microP2卡。 | 信息显示约五秒钟。 摄像机不支持microP2卡的CPS功能。插入未使用CPS密码加密的microP2卡。 在摄像机中格式化以CPS密码加密的microP2卡，可以将microP2卡用作未加密的卡。
［重新插入或检查记忆卡〈卡槽1〉］/［重新插入或检查记忆卡〈卡槽2〉］ | 由于插入了不支持的记录介质或存储卡端子上有灰尘，无法正确识别存储卡。 | 信息显示约五秒钟。 检查插入的存储卡。 如果在插入存储卡时显示再次插入存储卡，请再次插入存储卡。
［格式错误的卡〈卡槽1〉］/［格式错误的卡〈卡槽2〉］ | 插入了一个带有超规格管理信息的存储卡。 （包括存储卡AVCHD格式的系统频率（59.94 Hz制式或50.00 Hz制式）与［系统］菜单→ ［频率］中设置不同的情况） | 信息显示约五秒钟。 插入可进行记录的存储卡。 在格式化或首次记录时，确认AVCHD格式的系统频率信息。
［非SDXC卡〈卡槽1〉］/［非SDXC卡〈卡槽2〉］ | 当［文件格式］设为MOV格式时，插入了无法记录MOV格式的SDHC存储卡或32 GB microP2卡。 | 信息显示约五秒钟。 插入SDXC存储卡或64 GB microP2卡。
［不兼容的卡〈卡槽1〉］/［不兼容的卡〈卡槽2〉］ | 插入了由于写入速度慢而无法记录的存储卡。 | 信息显示约五秒钟。 当前操作将会继续。 使用达到足够写入速度的存储卡。
［目录不合格卡〈卡槽1〉］/［目录不合格卡〈卡槽2〉］ | 当［文件格式］设置为P2格式时，插入目录位置不正确的microP2卡 | 信息显示约五秒钟。 当前操作将会继续。 应立即备份存储卡，并在格式化后重新使用。
［卡速度超限〈卡槽1〉］/［卡速度超限〈卡槽2〉］ | 插入超出指定覆盖数的microP2卡。 | 信息显示约五秒钟。 当前操作将会继续。 推荐更换microP2卡。
［SD卡〈卡槽1〉］/［SD卡〈卡槽2〉］ | 当［文件格式］设置为P2格式，插入SDHC/SDXC存储卡。 | 信息显示约五秒钟。 当前操作将会继续。 推荐记录到microP2卡。
［内置电池电量已耗尽］ | 当电源开关设为〈 〉（开机）时，检测到内部时钟备用电池电压降低。 | 信息显示约五秒钟。 当前操作将会继续。 给内置电池充电后，重新设置日期/时间。

## 消息

画面显示 | 描述 | 动作和原因
--- | --- | ---
摄像机图像画面
［不能播放。］ | 无法播放此剪辑。 （由于系统频率不同等原因无法播放） 播放期间发生错误，播放已停止。 | 显示一条信息。 确认剪辑的系统频率与摄像机的系统频率是否相同。 检查剪辑。
［不能删除。］ | 无法删除此剪辑。 | 显示一条信息。 将设备和内容版本相匹配。
［不能记录。片段数已超过最大限值。］ | 可记录的剪辑数量已达到最大值。 | 显示一条信息。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［发生错误。请重新格式化。］ | 格式化存储卡失败。 | 显示一条信息。 重新格式化。
［无法重新连接。］ | 这不是记录在多张存储卡的剪辑，因此不能重新连接剪辑。 | 显示一条信息。 检查选定的剪辑。
［无法复制。包含的片段太大。］ | 超过4 GB大小的P2剪辑文件不能复制到32 GB或更小的存储卡上。 | 显示一条信息。 请复制到容量超过32 GB的存储卡上。
［无法复制到相同的存储卡。］ | 记录在多张存储卡上的剪辑不能复制到同一张卡上。 | 显示一条信息。 复制到不含记录到多张存储卡上的剪辑的卡上。
［修复失败。］ | 由于电源断开或存储卡在记录期间被移除，修复发生错误的剪辑失败。 管理信息恢复失败。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［不能格式化。］ | 无法格式化此存储卡。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［无法保护。］ | 无法保护此剪辑。 | 显示一条信息。 将设备和内容版本相匹配。
［片段受到保护。请取消保护。］ | 剪辑受保护，因此无法删除。 | 显示一条信息。 取消剪辑的保护。
［有主菜单,无法删除。删除主菜单？（无法删除录制的数据）］ | 摄像机试图删除已创建顶级菜单的存储卡上的剪辑。 | 显示一条信息。 删除顶级菜单。
［有主菜单,无法录制。删除主菜单？（无法删除录制的数据）］ | 已插入创建顶级菜单的存储卡。 | 显示一条信息。 删除顶级菜单。
［检测出缩略图数据错误。］ | 存储卡的缩略图信息中发生错误。 | 显示一条信息。 此后自动进行管理信息恢复。
［数据不兼容,无法录制。］ | 不支持存储卡的管理信息版本。 | 显示一条信息。 将设备和内容版本相匹配。
［不能设置。］ | 此项无法设置。 | 显示一条信息。 使其可设置后再进行设置。
［不能复制此片段。］ | 无法复制剪辑。 | 显示一条信息。 复制除相应剪辑之外的其它剪辑。
［检测出控制数据错误。（SD记忆卡）］ | 存储卡的管理信息中发生错误。 | 显示一条信息。 此后自动进行管理信息恢复。
［复制失败。请检查记忆卡。］ | 由于存储卡中的错误，剪辑复制失败。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［不能复制 - 片段数已达到最大值。］ | 可复制的剪辑数量已达到最大值。 | 显示一条信息。 更换复制目标的存储卡或删除不需要的剪辑。
［电量不足。请连接AC适配器或更换电池。］ | 剩余电池电量不足期间，试图复制剪辑或更新摄像机固件。 | 显示一条信息。 使用充满电的电池替换，或连接AC适配器。
［无法播放此片段。］ | 无法使用播放器播放此剪辑。 | 显示一条信息。 在能够播放的设备上进行播放。
［无法复制含有其他设备所录制的视频］ | 无法复制其它设备中记录的剪辑。 | 显示一条信息。 复制除相应剪辑之外的其它剪辑。
［无效］ | 禁止操作。 | 显示一条信息。 操作启用后再进行操作。
［无法录制-录制数量已满］ | 摄像机试图在存储卡上记录，其中播放列表的数量已经达到最大值。 | 显示一条信息。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［不能复制- 播放列表容量已满。］ | 摄像机试图复制至存储卡，其中播放列表的数量已经达到最大值。 | 显示一条信息。 更换存储卡或删除不需要的剪辑。
［目标的储存容量不足。请重新选择。］ | 复制目标存储卡的剩余记录容量不足。 | 显示一条信息。 选择要再次复制的剪辑，或为复制目标在存储卡上保留足够的空间。
［请检查目标媒体。］ | 复制期间复制目标的存储卡发生错误。 | 显示一条信息。 确认复制目标的存储卡。
［读取失败］ | 载入场景文件失败。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［保存失败］ | 写入场景文件失败。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［断开USB 电缆］ | 由于OS不兼容错误，五分钟过去后仍未建立服务模式连接。 | 显示一条信息。 确认摄像机是否支持使用的OS。
［记忆卡被锁定］ | 摄像机试图保护或删除存储卡上已被锁的剪辑。 摄像机试图将剪辑复制至已被锁的存储卡上。 | 显示一条信息。 解锁存储卡。
［不能选择更多片段。］ | 试图选择超过99个剪辑。 | 显示一条信息。 通过每次复制99个剪辑等方式执行此过程。
［选择需删除的片段。］ | 在未选择任何剪辑情况下试图删除剪辑。 | 显示一条信息。 选择需要删除的剪辑。
［选择需复制的片段。］ | 在未选择任何剪辑情况下试图复制剪辑。 | 显示一条信息。 选择要复制的剪辑。
［选择需要重新连接的片段。］ | 试图不选择任何剪辑而重新连接。 | 显示一条信息。 选择需要重新连接的剪辑。
［无记忆卡］ | 在没有将存储卡插入卡插槽的情况下，试图执行复制。 | 显示一条信息。 将存储卡插入卡插槽。
［重新插入或检查记忆卡〈卡槽1〉］/［重新插入或检查记忆卡〈卡槽2〉］ | 试图复制到错误的卡。 | 显示一条信息。 检查存储卡。
［无法复制。］ | 尝试复制时当要复制的存储卡的系统频率（59.94 Hz以及50.00 Hz）与以AVCHD格式记录的内容不同时。 | 显示一条信息。 将要复制的存储卡上内容设置为相同的系统频率（59.94 Hz制式或50.00 Hz制式）。 在格式化或首次记录时，确认AVCHD格式的系统频率信息。
［不能记录。］ | 无法记录。 | 显示一条信息。 使其可记录后再进行记录。
［记录暂停无效］ | 摄像机试图在上一个记录完成前停止下一个记录，并将其写入存储卡。 | 显示一条信息。 完成写入存储卡后停止记录。显示的信息消失后可以停止记录。
［写保护］ | 存储卡被写保护。 | 显示一条信息。 插入具有写访问权限的存储卡。

页面顶部