- 顶部
- 拍摄
- 调整白平衡和黑平衡
- 白平衡调整

# 白平衡调整

照明条件改变时必须重新调整白平衡。按以下步骤自动调整白平衡。

#### 存储在〈WHITE BAL〉开关的〈A〉内时

通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到手动模式。（拍摄）

设置〈GAIN〉开关。

通常情况下设为［0dB］或［ISO 800］。如果太暗，可将增益设定至一个合适的值。

将〈WHITE BAL〉开关设置为〈A〉。

根据光线条件调整〈ND FILTER〉开关设置。

关于〈ND FILTER〉开关的设置实例，请参阅“亮度调整”。

将白板放在光照条件与被摄物光源相符的位置，然后拉近白板使其出现在屏幕中。

调整镜头光圈。

调整光圈，以确保Y GET的亮度大致接近70%。

按〈AWB〉按钮。

随即自动调整白平衡。

#### 白板

- 也可将被摄物附近的白色物体（白布或白墙）用于白板。

- 白板所需尺寸如下。

  屏幕宽度的1/2或更宽

  屏幕高度的1/2或更高

- 保持高亮度聚光灯处于画面之外。

- 白板必须位于屏幕中央。

#### 寻像器和LCD液晶屏内显示的消息

- 自动跟踪白平衡（ATW）功能运行时，白平衡无法调整。

状态 | 信息 | 备注
--- | --- | ---
调整时 | ［AWB A 执行中］ |
调整结束 | ［AWB A已完成3200K］ | 调整值自动保存到指定的内存（A或B）中。
当被摄体的色温低于2000 K或高于15000 K时 | ［AWB失败〈色温过低〉］ ［AWB失败〈色温过高〉］ | ［AWB失败〈色温过低〉］意味着温度低于显示的温度。［AWB失败〈色温过高〉］意味着温度高于显示的色温。

#### ［色温Ach设置］/［色温Bch设置］设置

- 自动调整白平衡后，设置［场景文件］菜单→ ［色温Ach设置］/［色温Bch设置］各项后，可更改色调。

- 调整［色温］、［R增益］、［B增益］和［G轴］之中的任一项，都会导致其他三项值发生更改。

- 再次执行自动白平衡功能，重置［色温］、［R增益］、［B增益］和［G轴］。

## 用户没有时间调整白平衡时

将〈WHITE BAL〉开关设置为〈PRST〉。

- 每按一次〈AWB〉按钮，［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［白平衡可变］中设置的［3200K］、［5600K］和值依次切换。

选择［可变］时，旋转多拨盘按钮可设置［2000K］和［15000K］之间的任意白平衡数值。

- 显示为［可变］的数值不保证必然能够获得。请将该值用作参考值。

## 白平衡没有自动调整时

白平衡调整没有成功时，寻像器画面和LCD液晶屏上会显示一条错误信息。

错误信息 | 意义 | 对策
--- | --- | ---
［AWB失败〈光线太弱〉］ | 光量不足。 | 增加光量，或提高增益。
［AWB失败〈光线太强〉］ | 光量太大。 | 减少光量，或降低增益。
［AWB失败〈色温过低〉］ 或 ［AWB失败〈色温过高〉］ | 色温太高或太低。 | 使用适当的滤镜或光源。

## 手动设置色温

白平衡的色温可通过设置菜单进行调整。

按下〈AWB〉按钮，选择［白平衡可变］模式。

在［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［白平衡可变］中设置色温。

可在［2000K］和［15000K］之间设置此项。

注意

- 也可通过多拨盘按钮进行色温操作。详情请参阅“设置白平衡可变值”。

## 与白平衡有关的寻像器和LCD液晶屏屏幕显示

详情请参阅“屏幕状态显示”。

## 自动跟踪白平衡（ATW）功能设置

摄像机配备自动跟踪白平衡（ATW）功能，可根据照明条件自动跟踪图像的白平衡。

可将自动跟踪白平衡功能分配给〈WHITE BAL〉开关的〈A〉、〈B〉和〈PRST〉。通过［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［ATW］设置功能。

请注意，如果自动跟踪白平衡功能分配给USER按钮，则此功能随USER按钮操作而动。

详情请参阅“向USER按钮分配功能”。

## 取消自动跟踪白平衡

再次按下已分配自动跟踪白平衡功能的USER按钮，再次触摸USER按钮，或变更〈WHITE BAL〉开关的位置。请注意，如果自动跟踪白平衡功能分配到〈WHITE BAL〉开关，则该功能无法通过USER按钮取消。

注意

- 此功能并不保证白平衡100%精确。注意，与周围的照明和白平衡性能变化相关的跟踪性能已给予一定程度宽容度。

页面顶部