- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 光学影像稳定器功能

# 光学影像稳定器功能

利用光学影像稳定器功能，在手持摄像机拍摄时，可以减少摄像机的抖动。

您可以使用混合光学影像稳定器功能。

混合光学影像稳定器功能是将光电两种方法结合在一起的光学影像稳定器。

## 启用/禁用光学影像稳定器功能

选择［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［O.I.S.］ → ［开］。

- 您可以通过按〈O.I.S.〉按钮启用或禁用光学影像稳定器功能。

## 启用/禁用混合光学影像稳定器功能

选择［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［混合O.I.S.］ → ［开］。

使用摄像机拍摄一个远距离变焦对象时，为求更强的图像稳定性可启用混合光学影像稳定器功能。

当启用混合光学影像稳定器功能后，显示在LCD液晶屏中。

## 根据拍摄条件设置光学影像稳定器

您可以根据拍摄条件设置光学影像稳定器。

选择［摄像机］菜单→ ［开关模式］ → ［O.I.S.模式］ → ［标准］/［左右/上下］/［稳定］。

［标准］：指定用于大小程度摄像机抖动的良好校正平衡的标准设置。

［左右/上下］：指定一个适合拍摄的设置，该设置使用摄像机的大量摇摄和倾斜。

［稳定］：指定适合于固定构图拍摄对象的设置。

- 每按USER按钮分配的［O.I.S.模式］或触摸USER按钮图标，依次切换［标准］、［左右/上下］和［稳定］。

注意

- 当摄像机有大量的抖动时，稳定是不可能的。

- 使用三脚架时，禁用光学影像稳定器功能将使您获得自然的图像。

页面顶部