- 顶部
- 准备
- 调整并设置LCD液晶屏
- 使用LCD液晶屏

# 使用LCD液晶屏

这台摄像机配备了一个3.15英寸的LCD液晶屏。根据您的目的和拍摄条件，使用寻像器或LCD液晶屏。

图1

图2

打开LCD液晶屏。（图1）

当LCD液晶屏打开时，指示灯点亮。合上LCD液晶屏时，指示灯熄灭。

把LCD液晶屏转到一个舒适的视角。（图2）

朝镜头转90°，同时朝您自己旋转180°。

注意

- 关闭LCD液晶屏时，务必将其关紧到位。

- 打开LCD液晶屏时，小心不要用力过度。否则可能会导致故障。

- LCD液晶屏的液晶面板在极端温差的地方会形成结露。如果发生这种情况，可用柔软的干布进行擦拭。

- 如果摄像机很冷，刚刚开机后，LCD液晶屏将比正常时稍暗。当内部温度上升后，亮度将恢复正常。

- 寻像器和LCD液晶屏上的图像亮度和色调可能与电视监视器上看到的不同。应在电视监视器上做图像的最终检查。

页面顶部