- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 接续记录

# 接续记录

可在两个卡插槽内插入两张存储卡，当一张存储卡的剩余可记录容量用完之后，可继续在另一张存储卡上记录。

开始拍摄时

暂停

卡插槽1

卡插槽2

1. 记录期间

2. 自动切换记录目标卡插槽

3. 使用另一张可记录的存储卡替换

选择［记录设置］菜单→ ［双卡槽功能］ → ［不间断记录］。

［RELAY］显示在摄像机图像画面的两个插槽功能显示中。

如果无法进行接续记录，例如两个卡插槽中的任何一个内未插入存储卡，［RELAY］屏幕中将显示一条斜线。

按REC按钮。

- 在记录和接续记录开始时，当其中一个存储卡的剩余记录容量耗尽，记录目标切换至另一个存储卡。成为记录目标的卡插槽数呈黑白反转显示。可在3个或更多的存储卡上进行记录。在记录目标切换后，更换已无剩余可记录容量的存储卡。

- 如需在开始记录前更换记录目标卡插槽，按〈SLOT SEL〉按钮。在记录期间，此操作不起作用。

注意

- 插入存储卡时，可能需要一些时间来识别存储卡。记录时通过更换存储卡来记录到3个或更多存储卡上时，使用拥有充分记录容量的存储卡来替换。

- 当接续的存储卡的剩余记录容量小于1分钟时，无法切换记录目标。

- 接续记录的最长连续记录时间为十小时。

- 当接续记录的记录时间超过十小时后，记录将停止。记录将在数秒后自动恢复。

- 有关接续记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

页面顶部