- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 修复剪辑

# 修复剪辑

在以下情况中，根据条件，可能需要恢复剪辑。根据错误，恢复可能需要一些时间。

- 当卡1读写指示灯或卡2读写指示灯闪烁时，卡插槽中闪烁的存储卡被移除

- 在记录或进行记录结束过程期间，通过拆除电池或AC适配器关闭电源时

## 恢复剪辑（MOV格式/AVCHD格式）

选择MOV或AVCHD作为记录文件格式时显示下图所示的错误。

图1

在错误信息画面中选择［SET］。（图1）

- 一旦完成修复后，选择确认消息中的。将返回上一画面。

- 在显示缩略图期间，检测到异常管理信息时，剪辑上将显示。

## 恢复剪辑（P2格式）

选择P2作为记录文件格式时不显示错误信息。

在缩略图画面中至少有一个可修复的不良P2剪辑时显示在缩略图画面中。在这种情况下，可按以下程序修复剪辑。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

显示缩略图画面。

在显示缩略图画面时，按〈MENU〉按钮。

将显示菜单。

选择［缩略图］菜单→ ［片段］ → ［修复］。

选择［是］。

修复缩略图画面中可修复的所有不良P2剪辑。

注意

- 请勿取出卡插槽中闪烁的存储卡，或当卡1读写指示灯/卡2读写指示灯闪烁呈橙色时 请勿拆除电池或AC适配器。否则将损坏存储卡。

- 使用充分充电的电池或AC适配器。

- 根据数据的情况，可能无法完全修复。

- 剪辑记录需超过一定时间才能恢复剪辑。特别是在以下情况下，由于记录帧数太少，可能无法恢复剪辑。

  - 启用可变帧频记录功能且设置的帧频低于系统频率时。

  - 启用间隔记录功能时。

- 如果修复失败，将无法播放在电源关闭之前拍摄的剪辑。

  此外，可能无法继续记录。

- 如果修复使用其它设备记录的数据，可能无法在摄像机或其它设备上播放。

- 如果修复失败，将摄像机关机，稍后再开机。如果修复反复失败，请使用摄像机格式化。格式化后，所有数据将被擦除且不可恢复。

- 修复缩略图信息时，缩略图显示将变慢。

页面顶部