- 顶部
- 准备
- 安装附件
- 安装外部麦克风

# 安装外部麦克风

可将超指向性麦克风AG-MC200MC（选购）等外部麦克风安装至手柄。

在摄像机机身上预先安装螺丝，以保护螺丝孔。在装配麦克风支架时，请拆下这些螺丝。

- 麦克风支架不可由原来安装在摄像机上的螺丝安装固定。请使用随附的麦克风支架螺丝固定。

麦克风支架螺丝

麦克风线缆固定夹

麦克风支架

〈AUDIO INPUT 1〉端子

图1

图2

图3

使用麦克风支架螺丝（x 2）将随附的麦克风支架安装至麦克风支架安装区。（图1）

安装外部麦克风并拧紧麦克风支架螺丝。（图2）

将麦克风线缆连接到〈AUDIO INPUT 1〉端子。（图3）

将麦克风线缆安装在麦克风线缆固定夹上。

切换〈INPUT1〉开关，以匹配将要连接的麦克风。

注意

- 在推动杆的同时从〈AUDIO INPUT 1〉端子拆除麦克风线缆。

页面顶部