- 顶部
- 规格
- 规格
- 其他输入/输出

# 其他输入/输出

〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 用作输入/输出端子，通过菜单切换输入/输出 输入：1.0 V – 4.0 V [p-p]，10 kΩ 输出：2.0 V ± 0.5 V [p-p]，低阻抗
〈REMOTE〉端子 | 2.5 mm直径超级微型插孔×1 串行通信的遥控端子 无法使用以前Panasonic型号使用的模拟遥控。
〈USB2.0 HOST〉端子 | A型连接器，4针（5 V，0.5 A），用于连接无线传输模块（选购），连接到USB网络共享设备
〈USB3.0 DEVICE〉端子 | USB 3.1 GEN1Type-C接口，带USB大容量存储设备功能，不带USB总线驱动功能
〈LAN〉端子 | RJ-45：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
〈DC IN 12V〉端子 | 直流12 V，EIAJ类型4

页面顶部