- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 顶端

# 顶端

1. LCD液晶屏

2. 灯座

   安装视频灯等。

3. REC按钮（手柄上）

   开始或停止记录。

   此按钮具有保持机制。

4. 变焦杆（手把上）

   调节图像的变焦。

   〈T〉：拉近画面。

   〈W〉：拉远画面。

5. 〈IRIS〉/〈USER 6〉按钮

   选择镜头光圈调节方法。

   此按钮也用作USER按钮（USER6）。

6. 〈REC CHECK〉按钮

   在记录暂停时按此按钮，以播放刚才所拍摄剪辑的最后三秒钟视频和音频。

7. 肩带安装部分

   安装随附的肩带。 (安装肩带)

8. 变焦杆（手柄上）

   调节图像的变焦。

   〈T〉：拉近画面。

   〈W〉：拉远画面。

9. 焦平面标记〈〉

   指示MOS传感器的焦平面。可为测量到被摄体的精确焦距提供参考。

10. 手柄安装孔

    安装手柄。

    - 安装孔大小

      - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

11. 附件靴

    安装视频灯。

12. 〈THUMBNAIL〉按钮

    按此按钮可在LCD液晶屏和寻像器上显示缩略图画面。再次按此按钮返回到常规显示。

13. 〈COUNTER〉按钮

    切换计时器的显示项目。

14. 〈RESET〉按钮

    重置计时器或清除键盘画面的输入值。

15. 〈MENU〉按钮

    显示菜单。显示菜单时，按〈MENU〉按钮关闭菜单。在显示缩略图时按下此按钮可显示缩略图菜单的操作画面，并可删除剪辑。

16. 〈AUDIO MON/ADV〉按钮

    在播放、记录和记录待机期间调节监听音频的音量。

    〈+〉：提高监听音频的音量。暂停期间按下时，将逐帧播放。

    〈−〉：降低监听音频的音量。暂停期间按下时，将逐帧倒退。

17. 〈SET〉按钮

    进行设置菜单和缩略图的操作。

18. 〈〉按钮

    进行设置菜单和缩略图的操作。

    播放期间按此按钮可进行快进播放。

    播放暂停期间按此按钮跳至下一剪辑的开头。

19. 〈/〉按钮

    进行设置菜单和缩略图的操作。

    按此按钮可查看播放图像。

    播放时按此按钮可暂停播放。

    暂停、快进播放或快退播放期间按此按钮可恢复播放。

20. 〈〉按钮

    进行设置菜单和缩略图的操作。

    播放期间按此按钮可进行快退播放。

    播放暂停期间按此按钮跳至剪辑的开头。

21. 〈〉按钮

    进行设置菜单和缩略图的操作。

    播放剪辑期间按此按钮可停止播放。

22. 〈EXIT〉按钮

    显示菜单时返回上一级。在未确认设置值的情况下按〈EXIT〉按钮将不会反映设置中的修改。

23. 〈BARS〉按钮

    开/关色条。色条与测试音调（1 kHz）互锁。

页面顶部