- 顶部
- 拍摄
- 可变帧频（VFR）记录功能/超慢记录功能

# 可变帧频（VFR）记录功能/超慢记录功能

使用与播放帧频不同的帧频进行拍摄，可实现慢动作或快动作。

可变帧频（VFR）
超级慢

注意

- 音频不能用可变帧频记录和超级慢记录。但是，如果在使用可变帧频记录时设置了与［记录格式］的记录帧频相同的帧频，则音频也被记录。

- 更改帧频设置时，画面可能中断或变暗。

- 记录期间无法更改帧频。

- ［记录设置］菜单→ ［TC/UB］ → ［自由/记录运行］固定为［记录运行］。

- 记录开始达到十小时后，记录将暂停。记录将在数秒后自动恢复。

  在进行高速拍摄时，根据记录格式的帧频和可变帧频的比率，记录时间将小于10小时。当［记录格式］的记录帧频设为23.98p且［场景文件］菜单→ ［帧频］设为［48fps］时，记录将在5小时后停止。

- 有关可变帧频记录或超慢记录的记录限制，请参阅“无法同时使用记录功能”。

- 在记录开始后即使立即停止记录，记录仍然需要一定时间才能停止。

  当［记录格式］的记录帧频设为59.94p且［场景文件］菜单→ ［帧频］设为［1fps］时，记录将继续最长一分钟，直至拍摄后的剪辑长度到一秒。

页面顶部