- 顶部
- 输出和画面显示
- 屏幕状态显示
- 检查和显示拍摄状态

# 检查和显示拍摄状态

可以显示用于检查摄像机设置和状态的屏幕。

在显示摄像机图像画面时按〈DISP/MODE CHK〉按钮以隐藏大部分项。

在显示摄像机图像画面时按〈DISP/MODE CHK〉按钮1秒或更久以显示模式检查的STATUS屏并检查拍摄状态。

关于显示的模式检查的每项详情，请参阅“模式检查显示”。

下表指明要在每个屏幕中显示/隐藏的各项。

- “✓”表示显示，而“—”则表示隐藏。

- 您可以在［视频输出/LCD/VF］菜单→ ［字符］中选择要显示或隐藏的各项。

序号 | 项目 | 摄像机图像画面 | 当按〈DISP/MODE CHK〉按钮时 | STATUS | 播放画面
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 时间码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | 帧频 | ✓ | — | ✓ | —
3 | 〈AUTO/MANUAL〉开关 | ✓ | — | ✓ | —
4 | 冷却风扇停止运行的信息显示区域 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
5 | 通过网络的TALLY指示灯命令状态 | ✓ | — | ✓ | —
6 | 记录状态（卡插槽1） | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
7 | 存储卡的剩余记录容量和状态（卡插槽1） | ✓ | —*2 | ✓ | —
8 | 绑定设备状态 | ✓ | — | ✓ | —
9 | 外部设备记录操作控制状态（〈SDI OUT〉/〈HDMI〉端子） | ✓ | — | ✓ | —
10 | 记录状态（卡插槽2） | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
11 | 存储卡的剩余记录容量和状态（卡插槽2） | ✓ | —*2 | ✓ | —
12 | 特殊记录功能 | ✓ | — | ✓ | —
13 | 双插槽功能 | ✓ | — | ✓ | —
14 | 闪光补偿功能 | ✓ | — | ✓ | —
15 | 连续播放状态 | ✓ | — | ✓ | —
16 | 高动态范围记录功能/动态范围延伸器功能/V-Log记录功能 | ✓ | — | ✓ | —
17 | 有线LAN、无线LAN和USB网络共享的连接状态 | ✓ | — | ✓ | —
18 | 电源状态 | ✓ | —*2 | ✓ | ✓
19 | 音频电平表 | ✓ | — | ✓ | ✓
20 | Y GET的亮度 | ✓ | ✓ | ✓ | —
21 | 增益 | ✓ | — | ✓ | —
22 | ND滤镜 | ✓ | — | ✓ | —
23 | 日期和时间信息 | ✓ | — | ✓ | —
24 | 快门速度 | ✓ | — | ✓ | —
25 | 自动光圈控制状态 | ✓ | — | ✓ | —
26 | 高灵敏度模式 | ✓ | — | ✓ | —
27 | 光圈 | ✓ | — | ✓ | —
28 | 变焦 | ✓ | — | ✓ | —
29 | 系统分辨率/系统频率 | ✓ | — | ✓ | —
30 | 记录格式 | ✓ | — | ✓ | —
31 | 剪辑名称 | ✓ | — | ✓ | ✓*3
32 | 建议的ND滤镜 | ✓ | ✓ | ✓ | —
33 | 信息显示区域 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
34 | 水平仪 | ✓ | ✓ | ✓ | —
35 | 启自动白平衡的错误显示 | — | — | ✓ | —
36 | 自动黑平衡的错误显示 | — | — | ✓ | —
37 | IP连接时的遥控状态 | — | — | ✓ | —
38 | 多手动功能 | ✓ | —*4 | ✓ | —
39 | 色温 | ✓ | — | ✓ | —
40 | 光学影像稳定器功能 | ✓ | — | ✓ | —
41 | 场景文件名称 | ✓ | — | ✓ | —
42 | 区域模式功能/自动对焦区域宽度调整功能 | ✓ | — | ✓ | —
43 | 波形监视器 | ✓ | ✓ | — | —
44 | IR记录 | ✓ | — | ✓ | —
45 | 数字变焦 | ✓ | — | ✓ | —
46 | 对焦 | ✓ | — | ✓ | —
47 | 音频监视器音量调整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

在不显示的状态下，不显示此。

当存储卡的剩余记录容量或剩余电池电平变低时显示。

在播放画面里显示的位置不同。请参阅播放时屏幕显示。

当按多拨盘、〈/〉按钮、〈〉按钮或〈SET〉按钮时显示。显示大约在操作结束后三秒被清除。

页面顶部